2019년 주택관리사(보) 회계원리 제3회 모의고사

출제 : 곽기한 교수

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
⑤	④	⑤	③	④	⑤	④	③	①	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	①	④	②	②	②	⑤	③	①	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	⑤	②	⑤	④	①	④	④	⑤	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	①	①	③	①	③	①	③	②	①

1. ⑤

총포괄이익￦30,000=당기순이익￦20,000+기타포괄이익￦10,000

기말자본 60,000-기초자본 20,000-유상증자 20,000+현금배당 10,000=30,000

2. ④

기타포괄손익항목	재분류 조정발생
ㄱ. 재평가잉여금의 변동	X
ㄴ. 확정급여제도의 재측정요소	X
ㄷ. 해외사업장의 재무제표 환산으로 인한 손익	O
ㄹ. 기타포괄손익금융자산의 재측정 손익	O
ㅁ. 현금흐름위험회피수단의 평가손익 중 효과적인 부분	O

3. ⑤

매출원가=기초재고액 10,000+매입액 51,000-기말재고액 12,000 +감모손실 1,200+평가손실 1,800=52,000

기말재고액=100개×120=12,000

감모손실  =(100개-90개)×￦120=1,200

평가손실  =(￦120-￦100)×90개=1,800

4. ③

현금지급액=87,500×12/7=150,000

5. ④

가장 보편적으로 채택하는 측정기준은 역사적 원가이다.

6. ⑤

① 사채의 발행금액=1,000,000×0.7938+100,000×2.5771

=1,051,510

② 만기까지 총이자비용=300,000-51,510=248,490

③ 20x1년도 이자비용=1,051,510×8%=84,120

④ 20x1년도 사채할증발행차금상각액

=100,000-84,120=15,880

⑤ 20x2년도 사채상환이익

=상환금액 1,030,000-장부금액 1,035,630*=5,630

*장부금액=1,051,510-15,880=1,035,630

7. ④

비용을 기능별로 분류하는 기업은 비용의 성격에 대한 추가 정보를 공시한다.

8. ③

은행측 잔액	90,000	회사측 잔액	100,000
가. 은행미기입예금	+50,000	나. 은행수수료	-10,000
다. 기발행 미인출수표	-60,000	라. 미통지입금	+40,000
마. 타사 발행수표	+10,000	횡령액	-(40,000)
정확한 잔액	90,000	정확한 잔액	90,000

9. ①

재고자산의 매입원가를 결정할 때 매입할인, 리베이트 및 기타 유사한 항목은 차감한다.

10. ②

•20x2년 말 재평가잉여금

=재평가증가액 18,000-전기 재평가감소액 9,000=9,000

•재평가증가액

=공정가치 90,000-장부금액 72,000*=18,000

*장부금액=81,000-81,000×1/9=72,000

•전기 재평가감소액

=공정가치 81,000-장부금액 90,000**=-9,000

** 장부금액=100,000-100,000×1/10=90,000

11. ②

당기순이익         20,000

+ 감가상각비          4,000

- 매출채권 증가       15,000

+ 재고자산 감소       2,000

- 사채상환이익         1,000

+ 매입채무의 증가   12,000

= 영업활동현금흐름   22,000

12. ①

매출원가=400,000(평균재고자산)×4.2(회전률)

13. ④

자기주식의 감소는 자본의 증가로 대변에 기록한다.

14. ②

㉠ 예상액 72,000(900÷15×60%×2,000)

㉡ 지출액 40,000(300÷15×2,000)

㉢ 잔  액 32,000

15. ②

현금수령액=만기금액 1,575,000-할인액 63,000=1,512,000

만기금액=1,500,000+1,500,000×10%×6/12=1,575,000

할인액=1,575,000×12%×4/12=63,000

이자수익=1,500,000×10%×2/12=25,000

16. ②

A주식 처분이익	13,000-9,000=4,000
B주식 평가손실	21,000-23,000=2,000
당기순이익	2,000 증가

17. ⑤

유형자산과 관련된 산출물에 대한 수요가 형성되는 과정에서 발생하는 초기 가동손실은 유형자산의 원가에 포함하지 아니한다.

18. ③

기초상품재고액을 X라고 하면

X+300,000=320,000+0.8X

X=100,000

상 품

기초상품재고액	X	매출원가	320,000*
매입액	300,000	기말상품재고액	0.8X

* 400,000×(1-0.2)=320,000

19. ①

차액 135,000

정 액 법	(1,000,000-100,000)×1/5=180,000+45,000(3월)=225,000
연수합계법	(1,000,000-100,000)×6/15=360,000

20. ①

② 최초에 비용으로 인식한 무형항목에 대한 지출은 그 이후에 무형자산의 원가로 인식할 수 없다.

③ 내부적으로 창출한 브랜드, 제호, 출판표제, 고객 목록과 이와 실질이 유사한 항목은 무형자산으로 인식하지 아니한다.

④ 내부적으로 창출한 영업권은 자산으로 인식하지 아니한다.

⑤ 연구단계와 개발단계로 구분할 수 없는 경우에는 모두 연구단계에서 발생한 것으로 본다.

21. ①

처분이익=처분금액 1,200,000*-장부금액 1,100,000=100,000

*처분금액=처분대가1,250,000-중개수수료 50,000=1,200,000

22. ⑤

동일한 경제적 현상에 대해 대체적인 회계처리방법을 허용하면 비교가능성이 감소한다.

23. ②

사건(가)	자원의 유입가능성이 높고, 금액을 신뢰성 있게 추정할 수 있는 경우에는 충당부채로 인식
사건(나)	자원의 유입가능성이 높은 경우에는 우발자산으로 주석으로 공시

24. ⑤

할인발행의 경우 매기 현금이자 지급액보다 높은 이자비용이 인식된다.

25. ④

매출액=매출원가 192,000+매출총이익 48,000=240,000

매출원가=평균재고자산 40,000×재고자산회전율 4.8=192,000

26. ①

	자본총액 영향
가. 주식을 할인발행하다.	증 가
나. 주식발행초과금을 자본전입하여 무상주를 발행하다.	불 변
다. 주식을 액면분할하다.	블 변
라. 현금배당 대신 주식배당을 하다.	불 변
마. 자기주식을 원가보다 낮게 처분하다.	증 가

27. ④

가중평균유통주식수=1,000주+200주+120×6/12-300주×3/12 =1,185주

28. ④

이미 수익으로 인식한 금액에 대해서는, 추후에 회수가능성이 불확실해지는 경우에도 이미 인식한 수익금액을 조정하지 아니한다.

29. ⑤

변경 후 취득원가

14,000,000(10,000,000-2,000,000+6,000,000)

변경 후 잔존가치 3,000,000(1,000,000+2,000,000)

변경 후 내용년수 10년(9년 -2년 +3년)

11,000,000×10/55=2,000,000

30. ④

부적절한 회계정책은 이에 대하여 공시나 주석 또는 보충 자료를 통해 설명하더라도 정당화될 수 없다.

31. ③

		기초재고	기말재고	재고증가
	•총평균법	￦90,000	￦110,000	￦20,000
	•이동평균법	100,000	130,000	30,000
	•선입선출법	110,000	150,000	40,000
	•개별법	100,000	110,000	10,000

32. ①

자 산	부 채 (매입채무)	자 본 (이익잉여금)	비 용 (매출원가)	당기순이익
불변	과소계상	과대계상	과소계상	과대계상

33. ①

기초원가=직접재료원가 5,000+직접노무원가 3,000=8,000

전환원가=간접재료원가 2,000+직접노무원가 3,000+간접노무원가 1,000+공장감가상각비 2,000+공장수도광열비 500=8,500

본사나 영업부는 판매관리비(비용)로 처리한다.

34. ③

제 품

기초	150,000	매출원가	(1,150,000)
당기제품	1,000,000	기말	0

재공품

기초	0	당기제품	(1,000,000)
직접재료원가	600,000*
직접노무원가	300,000
제조간접원가	200,000	기말	100,000

직접재료

기초	0	소비액	(600,000)
구입액	610,000	기말	10,000

35. ①

예정배부율=550,000*÷11,000시간=￦50

*예정배부액=실제 발생액 600,000-50,000(과소배부차이) =550,000

36. ③

제품 단위당 제조원가

=직접재료원가20,000+직접노무원가10,000+제조간접원가5,200

=35,200

활 동	제조간접원가
재료처리	200개×￦10 =2,000
기계작업	10시간×￦120=1,200
조립작업	20시간×￦75 =1,500
검 사	5시간×￦100 = 500
계	5,200

37. ①

기말재공품원가

=(3,000,000+940,000)×	400개×0.5
	1,800개+400×0.5-100개×0.3

=400,000

38. ③

이익차이150,000=(1,000개-생산량)×단위당고정제조간접원가 ￦500*

생산량 = 700개

*￦500,000÷1,000개=￦500

39. ②

(실제수량-표준수량 500㎏*)×표준가격 ￦10=능률차이 1,000

실제수량=600㎏

*표준수량=제품 생산량 100개×제품단위당 표준투입량 5㎏=500㎏

40. ①

법인세 차감 후 이익 달성 매출액=	225,000+300,000÷(1-0.2)
	0.6*

=1,000,000

*공헌이익률=(1,000-400)÷1,000

2019년 주택관리사(보) 시설개론 제3회 모의고사

출제 : 송일근 교수

41. ④

④ 긴 장방형의 평면인 경우, 평면의 양쪽 끝에 지진력저항시스템을 배치한다.

42. ①

내력벽 구조는 자중과 상부로부터 전달되는 수직 및 수평방향의 하중을 벽체가 부담하도록 설계된 구조이다.

43. ③

재하는 5단계 이상으로 나누어 시행하고 각 하중 단계에 있어서 침하가 정지되었다고 인정된 상태에서 하중을 증가한다.

44. ①

② 샌드 드레인(sand drain) 공법은 연약 점토질 지반을 압밀하여 물을 제거하는 지반 개량공법이다.

③ 오픈 컷(open cut) 공법은 흙막이를 설치하지 않고 흙의 안식각을 고려하여 기초 파기하는 공법이다.

④ 슬러리 윌(slury wall)은 터파기 공사의 흙막이 벽으로 사용함과 동시에 구조벽체로 활용 할 수 있다.

⑤ 탑 다운(top down) 공법은 지하연속벽에 의해 지하 외부 옹벽과 기둥을 선시공한 후 1층 슬래브를 시공하여 지하 터파기와 동시에 지상층 공사를 실시하는 공법으로 도심지 내의 공사여건이 열악한 부분에서 온통파기 공법이나 버팀대 공법, 어스 앵커 공법 등의 적용이 어려운 곳에서 사용한다.

45. ⑤

콜드조인트(cold joint): 시공 전에 계획하지 않은 곳에서 생겨난 이음으로서, 먼저 타설된 콘크리트와 나중에 타설되는 콘크리트 사이에 완전히 일체화가 되어 있지 않은 이음 부위

46. ⑤

① 크리프(creep) 변형은 재하시기가 빠를수록 증가한다.

② 콘크리트의 단위수량이 증가하면 블리딩과 건조수축이 증가한다.

③ AE제는 동결융해에 대한 저항성을 증가시킨다.

④ 보의 중앙부 하부에 발생한 균열은 휨모멘트가 원인이다.

⑤ 침하균열은 콘크리트 타설 후 자중에 의한 압밀로 철근 배근을 따라 수평부재 상부면에 발생하는 균열이다.

47. ⑤

① 경량골재 콘크리트의 공기량은 일반 골재를 사용한 콘크리트보다 1% 크게 하여야 한다.

② 동결융해작용을 받는 콘크리트의 물결합재비는 45% 이하로 한다.

③ 고강도 콘크리트는 기상의 변화가 심하거나 동결융해에 대한 대책이 필요한 경우를 제외하고는 공기연행제를 사용하지 않는 것을 원칙으로 한다.

④ 한중 콘크리트에는 공기연행콘크리트를 사용하는 것을 원칙으로 한다.

48. ④

④교량에서 토크를 줄이기 위해서 표면처리를 실시한 와셔를 사용할 경우에는 너트 측에만 사용하고, 볼트머리측에는 표면처리를 하지 않은 것을 사용한다.

49. ③

① 크레이터(crater)는 아크용접을 할 때 비드(bead) 끝에 오목하게 패인 결함이다.

② 공기구멍(blow hole)은 용융금속이 응고할 때 방출가스가 남아서 생기는 결함이다.

④ 언더컷(under cut)은 모재가 녹아 용착금속이 채워지지 않고 홈으로 남는 결함이다.

⑤ 피트(pit)는 기공에 의해 용접부 표면에 작은 구멍이 생기는 결함이다.

50. ③

③ 블록은 모르타르 접착면은 적당히 물로 축여 모르타르의 경화수가 부족하지 않도록 한다.

51,①

설계도면에 별도로 지정하지 않은 경우：1/50 이상

52. ②

① 개량 아스팔트 방수시트의 상호 겹침폭은 길이방향으로 100mm 정도, 폭방향으로는 100mm 이상으로 한다.

③ 개량 아스팔트 방수시트는 토치로 개량 아스팔트 시트의 뒷면과 바탕을 균일하게 가열하여 개량 아스팔트를 용융시키고, 눌러서 붙이는 방법을 표준으로 한다.

④ 오목 및 볼록 모서리 부분은 일반 평면부에서의 개량 아스팔트시트 붙이기에 앞서 폭 200 mm 정도의 덧붙임용 시트로 처리한다.

⑤ 지하외벽의 개량 아스팔트시트 붙이기는 미리 개량 아스팔트시트를 2 m 정도로 재단하여 시공하고, 높이가 2 m 이상인 벽은 같은 작업을 반복한다.

53. ⑤

복합방수는 시트재와 도막재를 복합적으로 사용하여 단일방수재의 단점을 보완한 공법이다.

54. ②

감수제의 사용목적은 단위수량을 저감하고 균열이 저감효과가 있다.

55. ①

1. MCR 공법: 거푸집에 전용 시트를 붙이고, 콘크리트 표면에 요철을 부여하여 모르타르가 파고 들어가는 것에 의해 박리를 방지하는 공법

2. 밀착 붙임: 붙임 모르타르를 바탕면에 도포하여 모르타르가 부드러운 경우에 타일 붙임용 진동공구를 이용하여 타일에 진동을 주어 매입에 의해 벽타일을 붙이는 공법

3. 마스크 붙임: 유닛(unit)화된 50mm 각 이상의 타일 표면에 모르타르 도포용 마스크를 덧대어 붙임 모르타르를 바르고 마스크를 바깥에서부터 바탕면에 타일을 바닥면에 누름하여 붙이는 공법

4. 모자이크 타일 붙임: 붙임 모르타르를 바탕면에 도포하여 직접 표면 붙임의 유닛화된 모자이크 타일을 시멘트 바닥면에 누름하여 벽 또는 바닥에 붙이는 공법

56. ③

로이유리(low－e glass)：열 적외선(infrared)을 반사하는 은소재 도막으로 코팅하여 방사율과 열관류율을 낮추고 가시광선 투과율을 높인 유리로서 일반적으로 복층 유리로 제조하여 사용한다.

57. ④

① 마중대는 미닫이 또는 여닫이 문짝이 서로 맞닿는 선대를 말한다.

② 갑종방화문은 비차열 성능 1시간 이상, 차열(遮熱) 30분 이상(아파트 발코니에 설치하는 대피공간의 갑종방화문만 해당한다)

③ 회전문은 출입구에 통풍 기류를 방지하고 출입인원 통제목적으로 사용한다.

④ 플러시문은 울거미를 짜고 합판 등으로 양면을 덮은 문이다.

⑤ 오르내리 꽂이쇠은 여닫이창호에 상하 고정용으로 달아서 개폐상태를 유지하는데 사용한다.

58. ④

④ 스프레이건은 쁨칠면에 직각으로 평행운행하며 뿜칠너비의 1/3 정도 겹치도록 시공한다.

59. ④

정상작업(정상공기)으로는 불가능 하여 야간작업을 할 경우나 공사성질상 부득이 야간작업을 하여야 할 경우에는 품을 25%까지 가산한다.

60. ②

소요량 ＝	100	×1.03＝2,427. 18
	0.206×0.206

61. ③

① 현열비는 전열량에 대한 현열량의 비율이다.

② 습공기의 엔탈피는 습공기의 현열량과 잠열량의 합이다.

④ 절대습도가 커질수록 수증기분압은 커진다.

⑤ 습공기의 비용적은 건구온도가 높을수록 커진다.

62.□ ③

1.6×(15-5)/0.1=160

63. ①

② 급수기구의 필요급수압력은 세정밸브는 0.1MPa(100㎪), 세면기는 0.055MPa(55㎪)이다.

③ 순간최대 예상급수량은 펌프직송방식의 송수량을 결정하는 경우에 이용된다.

④ 급수설비에는 복관식 배관방식이 없다.

⑤ 펌프를 병렬로 연결하여 운전대수를 변화시켜 양수량 및 토출압력을 조절하는 것을 정속운전방식이라 한다.

64. ③

③ 단수 등이 발생 시 일시적인 부압에 의한 배수의 역류가 발생하지 않도록 토수구 공간을 두거나 역류 방지기(베큠브레이커) 등을 설치한다.

65. ③

① 기수혼합식은 증기를 열원으로 하는 급탕방식으로 열효율이 높다.

② 저탕형 탕비기에는 온도를 일정하게 유지하기 위하여 서모스탯를 사용한다.

④ 수온변화에 의한 배관의 신축을 흡수하기 위하여 신축이음쇠를 설치한다.

⑤ ㄷ자형의 배관 시에는 배관 도중에 공기의 정체를 방지하기 위하여 공기빼기밸브를 설치한다.

66. ①

순환수량(L/h)＝	총손실열량×3,600
	비열(급탕온도－반탕온도)

＝

17.5×3,600

4.2×(70－60)

=1,500(ℓ/h)＝25(ℓ/min)

67.③

③수세기, 세면기, 청소용 싱크, 주방용 싱크 등에는 간접배수관을 두지 않는다.

68. ③

결합통기관의 관경은 통기수직관과 배수수직관 중 작은 쪽 관경 이상으로 한다.  100 mm 통기수직관과 150 mm 배수수직관에 접속하는 결합통기관의 관경을 100 mm이상으로 한다.

69. ③

처리기간이 길게 소요되어 처리공간이 많이 필요하다.

70. ④

① 중압은 0.1㎫ 이상 1㎫ 미만의 압력을 말한다.

② 호칭지름이 33mm 이상의 배관은 3m 마다 고정장치를 설치한다.

③ 가스계량기와 전기점멸기와의 이격 거리는 30cm 이상을 유지한다.

⑤ 건축물 내의 가스 배관은 노출하여 시공하는 것을 원칙으로 한다.

71. ④

1. 분리형이란 탐지부와 수신부가 분리되어 있는 형태의 경보기를 말한다.

2. 단독형이란 탐지부와 수신부가 1개의 상자에 넣어 일체로 되어있는 형태의 경보기를 말한다.

72. ①

이산화탄소소화약제-B급 화재,C급 화재

73. ⑤

플랜지이음은 밸브, 펌프 및 각종 기기와 배관을 연결하거나, 교환 ․ 해체가 자주 발생하는 곳에 사용한다.

74. ④

상당외기온도를 적용하는 경우는 냉방부하 산정시 고려사항이다.

75. ③

증기난방은 증발잠열을 이용하기 때문에 열의 운반능력이 크다.

76. ⑤

① 냉방부하 계산시 재실자 발열은 고려한다.

② 실내 ․ 외 온도차가 클수록 건물 열손실은 증가한다.

③ 벽체의 열관류율값이 낮을수록 건물 열손실은 감소한다.

④ 냉방부하 중 틈새바람에 의한 부하는 실내부하에 포함된다.

77. ①

1. 과부하계전기：과부하나 과전류로부터 전원을 차단하여 엘리베이터를 보호하는 장치이다.

2. 전자 브레이크：전동기의 토크손실이 생겼을 때 엘리베이터를 정지시킨다.

3. 슬로다운 스위치(스토핑 스위치)：최종 계층에서 케이지를 자동적으로 정지시킨다.

4. 주접촉기：정전, 저전압, 각부의 고장시 주회로를 차단시킨다.

78. ①

① 통신배관실은 외부인으로부터의 보안을 위하여 출입문은 최소 폭 0.7미터, 높이 1.8미터 이상(문틀의 외측치수)의 잠금장치가 있는 출입문으로 설치하여야 한다.

79. ①

수용률(%)＝

최대수용전력

부하설비용량

×100

∴ 최대수용전력＝(50＋100＋200)×0.8＝280(㎾)

평균수용전력= 최대수용전력×부하율

평균수용전력=280×0.5=140

80. ④

측면 낙뢰를 방지하기 위하여 높이가 60미터를 초과하는 건축물 등에는 지면에서 건축물 높이의 5분의 4가 되는 지점부터 최상단부분까지의 측면에 수뢰부를 설치하여야 하며, 지표레벨에서 최상단부의 높이가 150미터를 초과하는 건축물은 120미터 지점부터 최상단부분까지의 측면에 수뢰부를 설치할 것.