2018년 주택관리사(보) 회계원리 제2회 모의고사

출제 : 곽기한 교수

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
⑤	②	③	①	④	⑤	③	②	⑤	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	②	⑤	①	⑤	②	③	④	③	⑤
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	①	③	④	③	③	④	⑤	②	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
⑤	④	④	①	③	①	①	③	⑤	④

1.

매출원가는 판매된 상품의 원가이므로 40개 × @110 =4,400

총평균단가 @110(6,600 ÷ 60)

2.

매출액=현금매출액+외상매출액

=150,000+190,000*=340,000

* 외상매출액=평균매출채권×매출채권회전율

=38,000**×5회=190,000

**(36,000+40,000)÷2=38,000

3.

기본주당이익=(3,000,000-250,000)÷13,750주*=￦200

*10,000주+5,000주×9/12=13,750주

4.

나.대손확정시	(차) 대손충당금 350,000 (대) 매출채권 400,000 대손상각비 50,000
다.전기대손액 회수시	(차) 현 금 80,000 (대) 대손충당금 80,000
라.기말 수정분개	(차) 대손상각비 220,000* (대) 대손충당금 220,000

*당기말 설정액=당기말 대손추정액**-직전 대손충당금

220,000=300,000-80,000

**당기말 대손추정액=기말 매출채권-미래현금흐름 추정액

300,000=12,000,000-11,700,000

5.

① 판매가능한 상태에 이르게 하는 데 상당한 기간을 필요로 하는 재고자산의 취득, 건설, 생산과 직접 관련된 차입원가는 취득원가에 포함한다.

② 순실현가치란 예상판매가격에서 판매비용과 추가완성원가를 차감한 금액이다.

③ 재고자산의 지역별 위치나 과세방식이 다르다는 이유만으로 동일한 재고자산에 다른 단위원가 결정방법을 적용하는 것이 정당화될 수는 없다.

⑤ 통상적으로 상호 교환될 수 없는 재고자산항목의 원가와 특정 프로젝트별로 생산되고 분리되는 재화 또는 용역의 원가는 개별법을 사용하여 결정한다.

6.

※ 금융자산(부채)와 비금융자산(부채)

금융자산	현금 및 현금성자산, 대여금 및 수취채권(매출채권, 미수금, 미수수익 등), 당기손익인식금융자산, 기타포괄금융자산, 만기보유금융자산
비금융자산	재고자산, 유형자산, 무형자산, 투자부동산, 선급금, 선급비용 등
금융부채	차입금, 매입채무, 미지급금, 미지급비용, 사채 등
비금융부채	선수금, 선수수익, 미지급법인세, 충당부채 등

7.

수정 후 순이익=15,000+2,000=17,000

오 류	순이익 영향
	20x1년	20x2년
x1년 재고자산 5,000 과대	5,000 과대	5,000 과소
x2년 재고자산 3,000 과대	-	3,000 과대
계	5,000 과대	2,000 과소

8.

20x6년 감가상각비=(2,500,000*+1,500,000)×1/8=500,000

*5,000,000-5,000,000×5/10=2,500,000

9.

재무정보의 근본적 질적 특성(2)	① 목적적합성, ② 충실한 표현
재무정보의 보강적 질적 특성(4)	① 비교가능성, ② 검증가능성, ③ 적시성, ④ 이해가능성

10.

매입채무

지급	(1,050,000)	기초매입채무	300,000
기말매입채무	375,000	매입	1,125,000

매출원가

기초재고	850,000	매출원가	1,155,000
매입	1,125,000	기말재고	820,000

11.

④ 감가상각은 사용 뿐만아니라 시간경과도 중시하므로 운휴중인 자산도 상각은 중지하지 아니하고 계속한다.

12.

항목	자본금	이익잉여금	자본총계
① 유상증자	증가	불변	증가
② 무상증자	증가	감소	불변
③ 현금배당	불변	감소	감소
④ 주식배당	증가	감소	불변
⑤ 주식분할	불변	불변	불변

13.

수정분개 : (차) 소모품비  8,000     (대) 소모품  8,000

14.

기타포괄이익=기말자본-기초자본-유상증자+현금배당-당기순이익

=40,000-30,000-4,000+2,000-5,000=3,000

총포괄이익 =당기순이익 5,000+기타포괄이익 3,000=8,000

15.

예상되는 자산처분이익이 충당부채를 발생시킨 사건과 밀접하게 관련된 경우에는 당해 자산의 예상처분이익은 충당부채를 측정하는데 고려하지 아니한다.

16.

오류액=122,000-50,000=72,000

매출채권

기초매출채권	30,000	회수액	40,000
외상매출액	132,000*	기말매출채권	(122,000)

*110,000×(1+0.2)=132,000

상   품

기초재고	20,000	매출원가	(110,000)
매입액	100,000	기말재고	10,000

17.

※ 자산의 측정기준

역사적 원가	자산 취득의 대가로 취득 당시에 지급한 현금 또는 현금성자산이나 그 밖의 대가의 공정가치로 기록한다.
현행원가	동일하거나 또는 동등한 자산을 현재시점에서 취득할 경우에 그 대가로 지불하여야 할 현금이나 현금성자산의 금액으로 평가한다.
실현가능가치	정상적으로 처분하는 경우 수취할 것으로 예상되는 현금이나 현금성자산의 금액으로 평가한다.
현재가치	정상적인 영업과정에서 그 자산이 창출할 것으로 기대되는 미래 순현금유입액의 현재할인가치로 평가한다.

18.

※ 기타포괄손익항목

① 해외사업장의 재무제표 환산으로 인한 손익

② 기타포괄손익금융자산의 재측정 손익

③ 현금흐름위험회피수단의 평가손익 중 효과적인 부분

④ 재평가잉여금의 변동

⑤ 확정급여제도의 보험수리적손익

19.

상업적실질이 있는 경우이므로

취득원가=제공한 자산의 공정가치 900,000+현금지급액 100,000

=￦1,000,000

20.

당기손익 금융자산	처분손실	50주×(￦4,500-￦4,800)=15,000
	평가이익	50주×(￦5,000-￦4,800)=10,000
	당기순이익	5,000 감소
기타포괄 금융자산	처분이익	50주×(￦4,500-￦4,000)=25,000
	당기순이익	25,000 증가

21.

※ 투자부동산

투자부동산의 예	투자부동산이 아닌 예
① 장기 시세차익을 얻기 위하여 보유하고 있는 토지 ② 장래 사용목적을 결정하지 못한 채로 보유하고 있는 토지 ③ 직접 소유(또는 금융리스를 통해 보유)하고 운용리스로 제공하고 있는 건물 ④ 운용리스로 제공하기 위하여 보유하고 있는 미사용 건물 ⑤ 미래에 투자부동산으로 사용하기 위하여 건설 또는 개발중인 부동산	① 정상적인 영업과정에서 판매하기 위한 부동산이나 이를 위하여 건설 또는 개발 중인 부동산 ② 제3자를 위하여 건설 또는 개발 중인 부동산 ③ 자가사용부동산 ④ 금융리스로 제공한 부동산

22.

은행측 잔액	30,000	회사측 잔액	(29,000)
가. 기발행 미지급수표	-8,000	나. 부도 수표	-9,000
다. 미기입 예금	+6,000	라. 매출채권 추심액 마. 오기정정	+12,000 -4,000
정확한 잔액	28,000	정확한 잔액	28,000

23.

총이자비용=액면이자합계+사채할인발행차금

=30,000*+4,802**=34,802

*100,000×10%×3년=30,000

**액면금액 100,000-발행금액 95,198***=4,802

***100,000×0.7118+10,000×2.4018=95,198

24.

④ 장기할부판매는 재화가 인도되는 시점에 수익을 인식한다.

25.

당기순이익           10,000

감가상각비         + 1,000

재고자산 증가       -   200

미지급보험료 감소   -   100

건물처분손실       +   500*

영업활동 현금흐름 =11,200

* 처분손실=500-1,000*=-500

** 장부금액=4,000-3,000=1,000

26.

가중평균법 순이익   100,000

기초재고 과소     -   5,000

기말재고 과소     +   7,000

선입선출법 순이익 = 102,000

27.

손상차손=1,640,000*-900,000=740,000

*2,000,000-(2,000,000-200,000)×2/10=1,640,000

28.

① 자본(자기주식) 감소 - 자산(현금) 감소

② 자산(현금)증가 - 자본(자기주식) 감소

③ 자본(이익잉여금) 감소 - 부채(미지급배당금) 증가

④ 비용(단기매매금융자산평가손실) 증가 - 자산(단기매매금융자산) 감소

⑤ 자산(당좌예금) 증가 - 자산(건물) 감소 : 영향 없음

29.

20x2년 재평가손실=재평가감소액-전기 재평가잉여금

=700,000-500,000*=200,000

*3,500,000-3,000,000=500,000

30.

① 재무상태표에 유동자산과 비유동자산 및 유동부채와 비유동부채를 구분하여 표시하는 경우 이연법인세자산(부채)은 유동자산(부채)로 분류하지 아니한다.

③ 하나의 재무상태표에서 유동성/비유동성 구분법과 유동성 순서에 따른 표시방법을 혼합하여 표시할 수 있다.

④ 매입채무 그리고 종업원 및 그 밖의 영업원가에 대한 미지급비용은 보고기간 후 12개월 후에 결제일이 도래한다 하더라도 유동부채로 분류한다.

⑤ 수익과 비용의 어느 항목도 포괄손익계산서, 별개의 손익계산서(표시하는 경우) 또는 주석에 특별손익 항목으로 표시할 수 없다.

31

현금유입액        1,000,000

매출채권 증가   +  100,000

선수금 증가     -    50,000

매출액          = 1,050,000

32.

④는 대차가 불일치(차변 ￦100,000 ≠ 대변 ￦200,000)하는 오류로 시산표상에서 발견할 수 있다.

33.

4분기윤활유원가=￦26.5*×5,500시간+￦112,750**=￦258,500

*시간당 변동원가=(￦285,000-￦232,000)÷(6,500시간-4,500시간)=￦26.5

**고정원가=윤활유원가-변동원가=232,000-￦26.5×4,500시간=￦112,750

34.

① 공헌이익률=공헌이익÷매출액=￦4,000*÷￦10,000=40%

*￦10,000-￦6,000=￦4,000

② 단위당 공헌이익=공헌이익÷매출수량=4,000÷100개*=￦40

*￦10,000÷￦100=100개

③ 손익분기점매출액=총고정비÷공헌이익률

=￦2,000÷40%=￦5,000

④ 손익분기점매출수량=총정비÷단위당공헌이익

=￦2,000÷￦40=50개

⑤ 이익=매출×공헌이익률-총고정비

=￦8,000×40%-￦2,000=￦1,200

35.

기말재공품원가 : 재료비+가공비

재료비 : (500,000+4,000,000)×500/(2,000+500)=900,000

가공비 : (260,000+1,500,000)×200/(2,000+200)= 160,000

1,060,000

36.

	제품 A	제품 B	제품 C	합계
생상수량(개)	12,000	7,000	6,000	25,000
결합원가(원)	48,000*	114,000*	38,000	200,000
분리시점 판매가치(원)	120,000	285,000	95,000	500,000

B제품 : 200,000×285,000/500,000=114,000

37.

이익차이=(10,000개-9,000개)×￦20*=20,000

*단위당 고정제조간접원가 =￦200,000÷10,000개=￦20

38.

제품

기초제품	30,000	매출원가	(250,000)
당기제품제조원가	240,000	기말제품	20,000

구 분	제조지시서#1	제조지시서#2		제조지시서#3	계
직접재료원가	80,000	40,000		40,000	160,000
직접노무원가	50,000	30,000		20,000	100,000
제조간접원가	25,000*	15,000**		10,000***	50,000
계	155,000	85,000		70,000	310,000
	당기제품제조원가 240,000		기말재공품 700,000

*50,000×50,000/100,000=25,000

**50,000×30,000/100,000=15,000

***50,000×20,000/100,000=10,000

39.

제품

기초제품	150,000	매출원가	(445,000)
당기제품제조원가	495,000	기말제품	200,000

재공품

기초재공품	120,000	당기제품제조원가	495,000
직접재료원가	220,000	기말재공품	150,000
직접노무원가	150,000
제조간접원가	155,000

재료

기초재료	100,000	소비액	(220,000)
매입액	200,000	기말재료	80,000

40.

안전한계율 = (매 출 액 - *손익분기점)/매출액

25%    = ( 800,000  -  600,000 )/800,000

*손익분기점 : 1Q = 180,000 + 0.7Q

∴Q=600,000

2019년 주택관리사(보) 시설개론 제2회 모의고사

출제 : 송일근 교수

41. 정답③

보-기둥 연결부에서 가능한 한 강기둥-약보가 되도록 설계한다.

42. 정답④

유효수압면적: 풍하중을 산정하는데 기본이 되는 유효면적으로 풍방향 직각에 대한 투영면적.

43. 정답⑤

지반의 연질층이 매우 두꺼운 경우 말뚝을 박아 말뚝표면과 주위 흙과의 마찰력으로 하중을 지지하는 말뚝을 마찰말뚝이라 한다.

44. 정답②

샌드 드레인 공법(sand drain method)

1. 단부가 개폐가 가능한 케이싱을 땅속에 박은 다음 투입된 모래를 바이브로 해머로 진동다짐하여 모래기둥을 형성하여 지중의 수분을 제거하여 압밀한다.

2. 연약한 점토층의 수분을 빼내어 지반을 경화, 개량시키는 공법이다.

45. 정답①

② 고내구성 콘크리트에 함유된 염화물량은 염소이온량으로 0.20kg/m³ 이하로 한다.

③ 동결융해작용을 받는 콘크리트의 물결합재비는 45% 이하로 하고, 단위수량은 콘크리트의 소요 품질이 얻어지는 범위 내에서 가능한 한 적게 한다.

④ 고강도 콘크리트는 기둥과 벽에 타설한 콘크리트가 침하한 후 보, 슬래브의 콘크리트를 타설하여야 한다.

⑤ 매스 콘크리트의 타설온도는 온도균열을 제어하기 위한 관점에서 가능한 한 낮게 하여야 한다..

46. 정답④

① 배력근(distributing bar)은 하중을 분산시키거나 균열을 제어할 목적으로 주철근과 직각에 가까운 방향으로 배치한 보조 철근이다.

② 수축·온도철근은 콘크리트의 건조수축, 온도 변화, 기타의 원인에 의하여 콘크리트에 일어나는 인장응력에 대비해서 가외로 더 넣는 보조적인 철근이다.

③ 연강과 고강의 철근은 반드시 구분하여 저장하여야 한다.

⑤ D35를 초과하는 철근은 겹칩이음을 할 수 없다.

47. 정답③

철근콘크리트부재의 경우 다음과 같은 형태의 전단철근을 사용할 수 있다.

1. 주인장철근에 45°이상의 각도로 설치되는 스터럽

2. 주인장철근에 30°이상의 각도로 구부린 굽힘철근

3. 스터럽과 굽힘철근의 조합

48. 정답⑤

1. 언더컷(under cut)은 모재가 녹아 용착금속이 채워지지 않고 홈으로 남는 결함이다.

2. 크레이터(crater): 용접 시의 용융지가 그대로 응고되어 움푹하게 패인 부분을 말한다.

49. 정답①

맞대기 용접에서 용접표면의 마무리 가공이 규정되어 있지 않는 경우에는 판두께의 10% 이하의 보강살 붙임을 한 후 끝마무리를 해야 한다.

50. 정답②

벽돌벽이 블록벽과 서로 직각으로 만날 때에는 연결철물을 만들어 블록 3단마다 보강하여 쌓는다.

51. 정답⑤

① 쌓기 모르타르는 교반기를 사용하여 배합하며, 1시간 이내에 사용해야 한다.

② 하루 쌓기높이는 1.8m를 표준으로 하고, 최대 2.4m 이내로 한다.

③ 연속되는 벽면의 일부를 트이게 하여 나중쌓기로 할 때에는 그 부분을 층단 떼어 쌓기로 한다.

④ 모서리 및 교차부 쌓기는 끼어쌓기를 원칙으로 하여 통줄눈이 생기지 않도록 한다.

52. 정답⑤

① 치켜올림 부위를 도포한 다음 바닥평면 부위의 순서로 도포한다.

② 희석제의 사용량은 방수재에 대하여 5% 이내로 하되, 과다 사용에 의한 경화 불량 및 경화 후 두께 감소의 문제가 발생하지 않아야 한다.

③ 고무아스팔트계 도막방수재의 벽체에 대한 스프레이 시공은 아래에서부터 위의 순서로 실시한다.

④ 겹쳐바르기 또는 이어바르기 폭은 100mm로 한다.

53. 정답 ③

시트방수는 바탕의 균열에 대한 저항성이 강하다.

54. 정답①

ㄱ. 바름면의 오염방지 외에 조기 건조를 방지하기 위해 통풍이나 일조를 피할 수 있도록 창에 유리를 설치한다.

55. 정답②

밀착 붙임: 붙임 모르타르를 바탕면에 도포하여 모르타르가 부드러운 경우에 타일 붙임용 진동공구를 이용하여 타일에 진동을 주어 매입에 의해 벽타일을 붙이는 공법

56. 정답④

시험은 타일 시공 후 4주 이상일 때 실시한다.

57. 정답③

수성도료의 외부용 도장의 경우 내구성능 확보를 위해 1급 제품을 사용한다.

58. 정답①

크레센트(crescent)는 미서기 창호나 오르내리기 창호의 사용되는 잠금 철물이다.

59. 정답④

① 비닐타일－5%	② 시멘트벽돌－5%	③ 목재(판재)－10%

④ 석고보드(못붙임용)－5%	⑤ 도료－2%

60. 정답②

1. 벽면적 : 12.0m×3.0m=36㎡

2. 시멘트벽돌: 36㎡×149매/㎡×1.05=5,632.2매 = 5633매

3. 붉은벽돌 : 36㎡×75매/㎡=2,700매

61. 정답③

① 공기를 가열하면 상대습도는 낮아지고 냉각하면 상대습도는 높아진다.

② 마찰손실수두(Friction Loss)는 관의 직경반비례하고 관의 길이에 비례하고 유속의 자승에 비례한다.

④ 공기의 절대습도가 높을수록 노점온도는 높아진다.

⑤ 도일은 실내의 평균기온과 외기의 평균기온과의 차에 일수(days)를 곱한 것이다.

62. 정답①

[eqn: V= {Q} over {A}]

[eqn: V= {0.000833} over {{3.14 TIMES 0.1 ^{2}} over {4}}]＝0.106

63. 정답②

ㄱ 주택용 급수배관 내 유속은 2m/s 이하로 하는 것이 바람직하다.

ㄴ 고가수조방식은 건물의 옥상이나 높은 곳에 양수하여 하향식으로 급수한다.

ㄹ 고가수조방식은 압력수조방식에 비해 수압이 일정하다.

ㅁ 수도직결방식은 해당 주택이 정전되었을 때 물 공급이 가능하다.

64. 정답④

① 증기가 배관 내에서 응축되어 배관의 곡관부 등에 부딪히면서 소음과 진동을 유발시키는 현상을 스팀해머(steam hammer) 라고 한다.

② 만수 상태로 흐르는 관의 통로를 갑자기 막을 때, 수압의 상승으로 압력파가 관내를 왕복하는 현상을 수격작용(water hammering)이라고 한다.

③ 산형(山形)특성의 양정곡선을 갖는 펌프의 산형 왼쪽부분에서 유량과 양정이 주기적으로 변동하는 현상을 서징(surging)현상이라고 한다.

④ 물의 압력이 그 물의 온도에 해당하는 포화증기압보다 낮아질 경우 물이 증발하여 기포가 발생하는 현상을 공동현상(cavitation)이라고 한다.

⑤ 배수수직관 상부로부터 많은 물이 낙하할 경우 순간적으로 진공이 발생하여 트랩 내 물을 흡입하는 현상을 흡인작용(유인사이펀 작용)이라고 한다.

65. 정답 ③

스위블 이음쇠

1. 2개 이상의 엘보를 사용하여 나사부분의 회전에 의하여 신축을 흡수

2. 누수의 우려가 크다.

3. 방열기 주위배관의 신축이음쇠

66. 정답⑤

[eqn: {3,000 TIMES 4.2 TIMES (77-7)} over {11,000 TIMES 4.2 TIMES 0.7} =27.2727]

67. 정답②

바닥복사난방은 증기난방과 비교하여 열용량이 커서 방열량 조절이 어렵다.

68. 정답③

방열면적＝	(14＋6)	＝38.24(㎡)
	0.523

69. 정답③

① 흡출작용은 수직관 가까이에 설치된 기구인 경우 수직관 상부에서 다량의 물이 배수 될 때 순간적으로 진공 상태가 되어 트랩의 봉수를 흡인하여 파괴하는 현상이다.

② U트랩은 배수수평관 도중에 설치하여 공공하수관에서의 하수가스의 역류방지용으로 사용하는 트랩이다.

④ 회로통기관의 관경은 배수수평지관과 통기수직관 중 작은쪽 관경의 1/2 이상으로 한다.

⑤ 소벤트방식은 각층의 배수 수직관의 공기 혼합 이음쇠와 배수 수평 분기관 및 배수 수직관의 기초 부분의 공기 분리 이음쇠로 구성되어 있다.

70. 정답⑤

① 루프통기관은 기구배수관을 통하여 배수수평지관에 연결된 2~8개 기구의 통기를 한 개의 통기관으로 담당한다.

② 회로통기관은 배수수평지관의 최상류에 있는 기구배수관 바로 하류측에 세운 통기관이다.

③ 결합 통기관은 배수수직주관과 통기수직주관을 연결하는 통기관이다.

④ 신정통기관은 배수수직관 상부에서 관경을 축소하지 않고 연장하여 대기 중에 개방하는 통기관이다.

⑤ 습식통기관은 배수수평지관의 최상류에 있는 기구의 바로 아래로부터 뽑아내어 통기와 배수의 역할을 겸한다.

71. 정답③

SS는 오수 중의 부유물질량으로 백만분율로 나타낸 것이다.

72. 정답①

도시가스압력의 저압은0.1메가파스칼 미만의 압력을 말한다. 다만, 액화가스가 기화(氣化)되고 다른 물질과 혼합되지 아니한 경우에는 0.01메가파스칼 미만의 압력을 말한다.

73. 정답②

신축배관이란 가지배관과 스프링클러헤드를 연결하는 구부림이 용이하고 유연성을 가진 배관을 말한다.

74. 정답①

하나의 방호구역의 바닥면적은 3,000㎡를 초과하지 아니할 것.

75. 정답 ④

① 스토핑 스위치는 승강기가 과속했을 때 작동하는 안전장치이다.

② 균형추는 최상층 및 최하층에서 승강기를 자동으로 정지시킨다.

③ 속도조절기(조속기)는 승강기가 사고로 인하여 하강할 경우 승강기로 바닥과 충격을 완하하기 위해 설치한다.

④ 도어 스위치는 승강기 문 또는 승강장 문이 조금만 열려도 승강기를 정지시킨다.

⑤ 비상정지장치는 전동기의 토크 손실이 있을 때 승강기를 정지시킨다.

76. 정답③

TPS실은 통신용 파이프 샤프트 및 통신단자함을 설치하기 위한 공간을 말한다.

77. 정답  ④

냉방부하 중 현열과 잠열을 동시에 고려

1. 틈새바람에 의한 부하          2. 환기부하(외기부하)

3. 인체의 발생열                 4. 열원기기 부하

78. 정답③

평균수용전력=최대수용전력×부하율

부하율 ＝

평균 수용 전력(kW)

최대 수용 전력(kW)

× 100(%)
(부하율은 0.25~0.6 정도의 범위에 있다.)

79. 정답 ②

1. 단로기(DS)：회로를 수리, 변경, 점검시에 회로를 개폐하는 장치로서 부하전류의 차단능력이 없기 때문에 차단기를 연후에 전로를 완전히 개방한다.

2. 유입차단기(OCB)：부하전류의 개폐 및 고장전류를 차단한다.

80. 정답 ③

1.  감광보상률：조명기구를 사용하는 도중에 광원의 능률감소나 오염손상 등으로 조도가 저하되므로 광원을 교환할 때까지 필요한 조도를 유지할 수 있도록 여유를 두는 비율, 유지율의 역수이며 보통 1보다 큰 값이다.

2.조명률：광원에서 나온 광속이 작업면에 도달하는 비율