2019년도 주택관리사(보) 자격시험 대비 제3회 1차 1교시 실전모의고사 문제책형 : A □ 에듀서울교수진출제
시험시간	100분	응시번호		성명
1차 1교시 과목 : 회계원리, 시설개론

회계원리

※ 아래 문제들에서 특별한 언급이 없는 한 기업의 보고기간(회계기간)은 매년 1월 1일 부터 12월 31일까지이고, 법인세 및 법인세효과는 고려하지 않는다. 회계처리와 관련된 문제는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 답한다. 또한 정답 선택에 있어 자료에서 제시한 것 외의 사항은 고려하지 않으며, 가장 합당한 것을 선택한다.

1. (주)에듀서울은 20x1년 초 자산총계와 부채총계는 각각 \100,000과 \80,000이고, 20x1년 말 자산총계와 부채총계는 각각 \150,000과 \90,000이다. 한편,  (주)에듀서울은 20x1년 중에 \20,000의 유상증자와 \10,000의 현금배당을 실시하였다. 당기순이익이 \20,000일 때, (주)에듀서울이 20x1년도 포괄손익계산서에 인식할 총포괄손익은 얼마인가?

① 이익 ￦10,000	② 손실 ￦10,000

③ 이익 ￦20,000	④ 손실 ￦20,000

⑤ 이익 ￦30,000

2. 기타포괄손익항목 중 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목만으로 짝지은 것은?

ㄱ. 재평가잉여금

ㄴ. 기타포괄손익금융자산평가손익

ㄷ. 해외사업환산손익

ㄹ. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익 중 위험회피에 효과적인 부분

ㅁ. 확정급여제도의 재측정요소

① ㄱ, ㄴ	② ㄷ, ㄹ, ㅁ

③ ㄱ, ㅁ	④ ㄴ, ㄷ, ㄹ

⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

3. 다음은 선입선출법으로 단위원가를 결정하는 (주)한국의 재고자산과 관련된 자료이다.

일 자	구 분	수 량	단 가	금 액
10월 1일	기초재고	100개	￦100	￦10,000
10월 8일	매 입	300개	110	33,000
10월 15일	매 출	250개	-	-
10월 20일	매 입	150개	120	18,000
10월 25일	매 출	200개	-	-

기말재고 실사수량은 90개이고 단위당 순실현가능가치는 \100이다. 매출원가는 얼마인가? (단, 재고자산과 관련된 감모손실이나 평가손실은 전부 매출원가로 처리한다.)

① ￦48,000

② ￦49,000

③ ￦50,000

④ ￦51,000

⑤ ￦52,000

4. (주)에듀서울은 20x1년 8월 1일 1년분 보험료를 현금지급하고, 20x1년도 기말에 다음과 같은 수정분개를 하였다. (주)에듀서울의 20x1년 8월 1일에 하였을 분개는?

(차) 선급보험료  87,500       (대) 보험료  87,500

① (차) 보  험  료  120,000    (대) 현   금  120,000

② (차) 선급보험료  120,000    (대) 현   금  120,000

③ (차) 보  험  료  150,000    (대) 현   금  150,000

④ (차) 선급보험료  150,000    (대) 현   금  150,000

⑤ (차) 보  험  료  180,000    (대) 현   금  180,000

5. '재무보고를 위한 개념체계'에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① ‘재무보고를 위한 개념체계’는 외부이용자를 위한 재무제표의 작성과 표시에 있어 기초가 되는 개념을 정립한다.

② 미래에 발생할 것으로 예상되는 거래나 사건 자체만으로는 자산이 창출되지 않는다.

③ 부채는 정상적인 거래실무, 관행 또는 원활한 거래관계를 유지하거나 공평한 거래를 하려는 의도에서 발생할 수 있다.

④ 가장 보편적으로 채택하는 측정기준은 현행원가이다.

⑤ 실현가능가치는 자산을 정상적으로 처분하는 경우 수취할 것으로 예상되는 현금이나 현금성자산의 금액으로 평가한다.

6. (주)한국은 20x1년 초 사채(액면금액 \1,000,000, 표시이자율 10%, 이자지급일 매년 말일, 만기 3년)를 발행하였다. 발행 당시의 유효이자율은 8%이다.

이자율	￦1의 3년 현가	연금￦1의 3년 현가
8%	0.7938	2.5771
10%	0.7513	2.4868

(주)한국은 20x2년 1월 1일에 이 사채를 \1,030,000에 상환하였다. 사채의 회계처리에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 계산 시 소수점 이하는 버린다.)

① 사채의 발행금액은 ￦1,051,510이다.

② 만기까지 총이자비용은 ￦248,490이다.

③ 20x1년도 이자비용은 ￦84,120이다.

④ 20x1년도 사채할증발행차금상각액 ￦15,880이다.

⑤ 20x2년도 사채상환손실은 ￦5,630이다.

7. 재무제표 표시에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 재무상태표에 표시되는 자산과 부채는 유동과 비유동으로 구분표시하는 것을 원칙으로 한다.

② 현금이나 현금성자산으로서, 교환이나 부채 상환 목적으로의 사용에 대한 제한기간이 보고기간 후 12개월 이상이 아니면 유동자산으로 분류한다.

③ 수익과 비용항목은 어느 항목도 당기손익과 기타포괄손익을 표시하는 보고서 및 주석에 특별손익항목으로 표시할 수 없다.

④ 비용을 성격별로 분류하는 기업은 비용의 기능에 대한 추가 정보를 공시한다.

⑤ 기타포괄손익의 항목은 관련 법인세비용차감전 금액으로 표시할 수 있다.

8. (주)한국은 20x1년 12월 31일 자금담당직원이 회사자금을 횡령하고 잠적한 사건이 발생하였다. 12월 31일 현재 회사의 장부상 당좌예금계정의 잔액을 검토한 결과 \100,000이었으며, 은행측 당좌예금계정잔액을 조회한 결과 \90,000으로 확인되었다. 회사측 잔액과 은행측 잔액이 차이가 나는 이유는 다음과 같다고 할 경우 자금담당직원이 회사에서 횡령한 것으로 추정할 수 있는 금액은 얼마인가?

가. 은행미기입예금              ￦50,000

나. 은행수수료                    10,000

다. 기발행 미인출수표             60,000

라. 미통지입금                    40,000

마. 타사 발행수표를 (주)한국의 당좌예금계좌에서 차감한 금액 ￦10,000

① ￦20,000	② ￦30,000

③ ￦40,000	④ ￦50,000

⑤ ￦60,000

9. 재고자산에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 재고자산의 매입원가를 결정할 때 매입할인, 리베이트 및 기타 유사한 항목은 가산한다.

② 생물자산에서 수확한 농림어업 수확품으로 구성된 재고자산의 취득원가는 수확시점의 순공정가치로 측정한다.

③ 통상적으로 상호교환 가능한 대량의 재고자산 항목에 개별법을 적용하는 것은 적절하지 아니하다.

④ 재고자산을 순실현가능가치로 감액하는 저가법은 서로 유사하거나 관련 있는 항목들을 통합하여 적용할 수 있다.

⑤ 평가손실을 환입한 결과의 새로운 장부금액은 취득원가와 수정된 순실현가능가치 중 작은 금액이 된다.

10. 재평가모형을 채택하고 있는 (주)한국은 20x1년 초에 \100,000에 취득한 건물(잔존가치 \0, 내용연수 10년)을 정액법으로 감가상각한다. 이 건물을 재평가한 결과 20x1년 말 공정가치는 \81,000, 20x2년 말 공정가치는 \90,000이었다. (주)한국의 20x2년 말 재평가잉여금은 얼마인가?

① ￦0	② ￦9,000

③ ￦10,000	④ ￦14,000

⑤ ￦18,000

11. 다음의 회계자료를 이용할 때 현금흐름표에 보고될 영업활동현금흐름은 얼마인가?

당기순이익               ￦20,000       감가상각비                ￦4,000

매출채권의 증가            15,000       재고자산의 감소             2,000

사채의 상환                20,000       사채상환이익                1,000

매입채무의 증가            12,000     기타포괄손익금융자산평가이익  5,000

① ￦20,000	② ￦22,000

③ ￦24,000	④ ￦25,000

⑤ ￦30,000

12. (주)경기의 1월 1일 재고자산은 \300,000이었으며 12월 31일 재고자산은 \500,000이었다. (주)경기의 재고자산회전율이 4.2회였다면 매출원가는 얼마인가?

① ￦1,680,000	② ￦3,360,000

③ ￦1,260,000	④ ￦2,100,000

⑤ ￦1,310,000

13. 다음 중 복식부기의 원리와 일치하지 않은 것은?

① 예수금의 증가는 대변에 기록한다.

② 이익잉여금의 감소는 차변에 기록한다.

③ 임차료의 발생은 차변에 기록한다.

④ 자기주식의 감소는 차변에 기록한다.

⑤ 미지급비용의 감소는 차변에 기록한다.

14. 서울백화점(매년말 결산법인)은 20×1년에 판매된 제품에 대하여 매출액 \1,000당 경품권 1매식을 제공하고, 경품권 15매를 제시하는 고객에게 식기 1세트를 교환해 주고 있다. 서울백화점은 1세트당 \2,000인 식기를 10,000세트 구입해 놓고 있다. 20×1년 서울백화점의 매출액은 \900,000이고 경품권 예상회수비율은 60%, 경품권 실제회수량은 300매일 경우 20×1년도의 포괄손익계산서에서 인식할 경품비와 재무상태표에 표시할 경품충당부채의 금액은 각각 얼마인가?

경품비             경품충당부채

①  72,000                21,600

②  72,000                32,000

③  60,000                32,000

④  60,000                16,000

⑤  54,000                36,000

15. (주)한국은 20x1년 1월 1일 액면금액 \1,500,000, 액면이자율 연10%, 만기 6개월인 어음을 수취하였다. 회사는 이 어음을 2개월간 보유한 후 연12%의 할인율로 은행에서 할인받았다. 현금수령액은? (단, 동 어음의 할인은 제거조건을 충족하며, 이자는 월할계산한다.)

① 1,575,000	② 1,512,000	③ 1,500,000

④ 1,453,000	⑤ 1,450,000

16. (주)한국은 20x1년에 A, B주식을 취득하여 당기손익금융자산으로 분류하였다. A주식은 20x2년 초에 처분하였고, B주식은 20x2년 말 현재 보유하고 있다. 관련 자료는 다음과 같다. 다음 설명 중 옳은 것은?

구 분	20x1년		20x2년
	취득원가	기말공정가치	처분금액	기말공정가치
A주식	￦10,000	￦9,000	￦13,000	-
B주식	￦20,000	￦23,000	-	￦21,000

20x2년도 당기순이익에 미치는 영향은 얼마인가?

① ￦1,000 증가             ② ￦2,000 증가               ③ ￦3,000 증가

④ ￦4,000 증가             ⑤ ￦5,000 증가

17. 유형자산에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 최초 인식하는 유형자산은 원가로 측정하고, 최초 인식 후에는 원가모형이나 재평가모형 중 하나를 회계정책으로 선택하여 유형자산 분류별로 동일하게 적용하여야 한다.

② 유형자산의 원가는 구입가격과 경영진이 의도하는 방식으로 자산을 가동하는 데 필요한 장소와 상태에 이르게 하는 데 직접 관련되는 원가를 포함한다.

③ 취득한 유형자산의 대금지급이 일반적인 신용기간을 초과하여 이연되는 경우에는 인식시점의 현금가격상당액을 원가로 한다.

④ 일상적인 수선ㆍ유지와 관련하여 발생하는 원가는 당기손익으로 인식한다.

⑤ 유형자산과 관련된 산출물에 대한 수요가 형성되는 과정에서 발생하는 초기 가동손실은 유형자산의 원가에 포함한다.

18. (주)에듀서울의 재고자산 관련 회계자료이다. 기말상품재고액은 얼마인가?

가. 당기 매출액\400,000

나. 당기 매입액\300,000

다. 매출총이익률20%

라. 기말상품재고액은 기초상품재고액의 80%

① ￦60,000     ② ￦70,000	③ ￦80,000	④ ￦90,000	⑤ ￦100,000

19. (주)한국은 20x1년 10월 1일에 기계를 ₩1,000,000에 취득하였다. 이 기계의 내용연수는 5년이고 잔존가치는 ₩100,000으로 추정된다. 20x2년 12월 31일현재 정액법과 연수합계법에 의한 감가상각누계액의 차액은?

① ￦135,000	② ￦150,000	③ ￦60,000

④ ￦65,000	⑤ ￦80,000

20. 무형자산에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 사업결합으로 취득하는 무형자산의 취득원가는 취득일의 공정가치로 한다.

② 최초에 비용으로 인식한 무형항목에 대한 지출은 그 이후에 무형자산의 원가로 인식할 수 있다.

③ 내부적으로 창출한 브랜드, 제호, 출판표제, 고객 목록과 이와 실질이 유사한 항목은 무형자산으로 인식한다.

④ 내부적으로 창출한 영업권은 자산으로 인식한다.

⑤ 연구단계와 개발단계로 구분할 수 없는 경우에는 모두 개발단계에서 발생한 것으로 본다.

21. (주)한국은 20x1년 초 장기적인 시세차익을 목적으로 \1,000,000에 건물(내용연수는 10년, 잔존가치는 \0)을 취득하고 공정가치모형을 채택하였다. 20x1년 말 공정가치는 \1,200,000이고, 20x2년 말 공정가치는 \1,100,000이었다. (주)한국은 20x3년 초에 이 건물을 \1,250,000에 처분하였다. 처분 시 중개수수료 \50,000을 지출하였다. 투자부동산의 처분손익은?

① 이익 ￦100,000	② 손실 ￦100,000

③ 이익 ￦200,000	④ 손실 ￦200,000

⑤ 이익 ￦250,000

22. '재무보고를 위한 개념체계'의 재무정보의 질적 특성에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 정보이용자의 의사결정에 차이가 나도록 하는 것은 목적적합한 정보이다.

② 재무정보가 과거 평가에 대해 피드백을 제공한다면 확인가치를 갖는다.

③ 정보이용자가 항목 간의 유사점과 차이점을 식별하고 이해할 수 있게 하는 질적 특성은 비교가능성이다.

④ 비교가능성은 목표이고  일관성은 그 목표를 달성하는 데 도움을 준다.

⑤ 동일한 경제적 현상에 대해 대체적인 회계처리방법을 허용하면 비교가능성이 증가한다.

23. 다음은 (주)한국의 20x1년 말 계류 중인 소송내역이다. (주)한국은 20x1년 재무제표에 어떻게 보고해야 하는가?

가. (주)한국은 20x1년에 발생한 사건으로 인하여 A로부터 손해배상소송에 피소되었으며, (주)한국은 이 소송에서 패소가능성이 높고, 패소한다면 배상금은 10억원이 될 것으로 추정된다.

나. (주)한국은 20x1년에 발생한 사건으로 인하여 B를 상대로 손해배상소송을 제기하였으며, (주)한국은 이 소송에서 승소할 가능성이 높고, 배상금은 6억원이 될 것으로 추정된다.

① 충당부채 10억원과 자산 6억원을 재무제표 본문에 인식한다.

② 충당부채 10억원을 재무제표 본문에 인식하고, 우발자산 6억원은 주석으로 공시한다.

③ 우발부채 10억원과 우발자산 6억원을 주석으로 공시한다.

④ 우발부채만 10억을 주석으로 공시하고, 우발자산 6억원은 공시하지 아니한다.

⑤ 재무제표에 아무런 공시도 하지 아니한다.

24. 사채에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 사채발행차금은 유효이자율법으로 상각한다.)

① 표시이자율이 유효이자율보다 높은 경우에는 할증발행된다.

② 사채할증발행차금의 상각액은 매년 증가한다.

③ 할인발행의 경우 이자비용은 매년 증가한다.

④ 할증발행의 경우 사채의 장부금액은 매년 감소한다.

⑤ 할인발행의 경우 매기 현금이자 지급액보다 낮은 이자비용이 인식된다.

25. 기초 및 기말 상품재고액이 각각 \46,000과 \34,000이고, 당기의 매출총이익이 \48,000이며, 당기의 재고자산회전율이 4.8회일 때, 당기의 매출액은?

① ￦198,000	② ￦200,000

③ ￦220,000	④ ￦240,000

⑤ ￦260,000

26. 다음 중 자본총액의 증가를 가져오는 것으로만 묶인 것은?

가. 주식을 할인발행하다.

나. 주식발행초과금을 자본전입하여 무상주를 발행하다.

다. 주식을 액면분할하다.

라. 현금배당 대신 주식배당을 하다.

마. 자기주식을 원가보다 낮게 처분하다.

① 가, 마	② 나, 마	③ 가, 라, 마

④ 나, 다, 라	⑤ 가, 나, 다, 라

27. (주)한국의 20x1년 초 보통주 발행주식수는 1,000주이며, 20x1년도 중 보통주의 변동내역은 다음과 같다.

가. 4월 1일 : 무상증자 200주

나. 7월 1일 : 유상증자 120주

다. 10월 1일 : 자기주식 300주 취득

20x1년도 주당이익의 계산을 위한 가중평균유통주식수는 얼마인가? (단, 주식수는 월수로 가중평균한다.)

① 1,170주	② 1,175주	③ 1,180주

④ 1,185주	⑤ 1,190주

28. 수익의 인식과 측정에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 수익은 재화의 판매나 용역의 제공 등의 대가로 받았거나 받을 대가의 공정가치로 측정한다.

② 현금이나 현금성자산의 유입이 이연되어 대가의 공정가치가 받았거나 받을 현금의 명목금액보다 작은 경우 판매대가의 공정가치와 명목금액의 차이는 유효이자율법으로 이자수익으로 인식한다.

③ 성격이나 가치가 상이한 재화나 용역의 교환의 경우 수익은 교환으로 수취한 재화나 용역의 공정가치로 측정한다.

④ 이미 수익으로 인식한 금액에 대해서는, 추후에 회수가능성이 불확실해지는 경우에도 이미 인식한 수익금액을 조정한다.

⑤ 소유에 따른 위험과 보상의 이전은 일반적으로 법적 소유권의 이전이나 재화의 물리적 이전과 동시에 이루어진다.

29. (주)한라는 20×1년 1월 1일에 취득원가 \10,000,000에 기계장치를 구입하였다. 동 기계장치의 내용연수는 9년이고, 잔존가액은 \1,000,000이며. 정액법으로 감가상각하기로 하였다. 한편 (주)한라는 20×3년 1월 1일에 동 기계장치에 대한 감가상각방법을 연수합계법으로 변경하고, 또한 수리비 \6,000,000을 추가적으로 지출하였다. 이로 인해 내용연수는 3년 더 연장되었고, 잔존가액은 \2,000,000 증가하였다. K-IFRS에 따라 20×3년 기말 결산시 (주)한라가 인식할 감가상각비는 얼마인가?

① ￦1,200,000	② ￦1,333,333

③ ￦1,400,000	④ ￦1,545,000

⑤ ￦2,000,000

30. 재무제표 표시에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 재무제표의 표시통화를 천 단위나 백만 단위로 표시할 수 있다.

② 재고자산에 대한 재고자산평가충당금과 매출채권에 대한 대손충당금과 같은 평가충당금을 차감하여 관련 자산을 순액으로 측정하는 것은 상계표시에 해당하지 아니한다.

③ 경영진이 기업을 청산하거나 경영활동을 중단할 의도를 가지고 있는 경우를 제외하고 계속기업을 전제로 재무제표를 작성한다.

④ 부적절한 회계정책은 이에 대하여 공시나 주석 또는 보충 자료를 통해 설명하는 경우에는 정당화될 수 있다.

⑤ 당기손익금융상품에서 발생하는 손익과 같이 유사한 거래의 집합에서 발생하는 차익과 차손은 순액으로 표시한다.

31. (주)대한은 현재 사용 중인 재고자산 평가방법의 변경을 검토하고 있다. 다음 자료는 (주)대한이 각각의 재고자산 평가방법을 적용하였을 경우의 당기 재고자산과 관련된 자료이다. 당기 매출총이익이 큰 순서로 재고자산 평가방법을 배열한 것은?

∙총평균법 ∙이동평균법 ∙선입선출법 ∙개별법	기초재고 ￦90,000 100,000 110,000 100,000	기말재고 ￦110,000 130,000 150,000 110,000

① 총평균법 > 이동평균법 > 선입선출법 > 개별법

② 이동평균법 > 총평균법 > 선입선출법 > 개별법

③ 선입선출법 > 이동평균법 > 총평균법 > 개별법

④ 개별법 > 총평균법 > 이동평균법 > 선입선출법

⑤ 총평균법 > 이동평균법 > 개별법 > 선입선출법

32. (주)한국은 실지재고조사법을 적용하여 재고자산을 평가하고 있다. 회사는 당기 중 상품 의 외상매입에 대한 회계처리를 누락하였으나, 기말 실지재고조사에서는 이 상품을 포함하였다. 이 오류가 재무제표에 미치는 영향으로 옳은 것은?

자 산         부 채         자 본

①     불변          과소          과대

②     과대          불변          과대

③     불변          과대          과소

④     과대          과소          불변

⑤     불변          불변          불변

33. 다음 (주)한국의 원가 및 비용에 관한 자료이다. 기초원가와 전환원가는 각각 얼마인가?

직접재료원가 직접노무원가 공장감가상각비 공장수도광열비	￦5,000 3,000 2,000 500	간접재료원가 간접노무원가 본사감가상각비 영업부사원급여	￦2,000 1,000 1,000 500

기초원가        전환원가

①     ￦8,000        ￦8,500

②     ￦8,500        ￦8,000

③     ￦8,500        ￦9,500

④     ￦9,500        ￦8,500

⑤     ￦9,500       ￦10,000

34. (주)한강의 20x1년의 재고자산 증감내역은 다음과 같다.

가. 직접재료의 증가 나. 재공품의 증가 다. 제품의 감소	￦10,000 100,000 150,000

20x1년 직접재료의 매입액이 ₩610,000이고, 직접노무원가 발생액은 ₩300,000이고 제조간접원가 발생액은 ₩200,000이다. (주)한강의 20x1년 매출원가는 얼마인가?

① ￦800,000	② ￦1,000,000

③ ￦1,150,000	④ ￦2,000,000

⑤ ￦2,500,000

35. (주)한국은 제조간접원가를 직접노무시간으로 예정배부하고 있다. 당해연도 초의 제조간접원가 예상액은 ₩500,000이고 실제 직접노무시간은 11,000시간이다. 당기 말 실제 제조간접원가 발생액은 ₩600,000이고, 제조간접원가 과소배부액 \50,000일 때 예정배부율은 얼마인가?

① ￦50           ② ￦60	③ ￦70	④ ￦80	⑤ ￦90

36. (주)대한은 활동기준원가계산 방법에 의하여 제품의 제조간접원가를 계산하고 있다. (주)대한의 각 활동과 활동별 원가배부율은 다음과 같다.

활 동	원가동인	단위당배부율
재료처리	부 품 수	￦10
기계작업	기계시간	120
조립작업	조립시간	75
검 사	검사시간	100

제품 1단위를 제조하기 위해서는 부품 200개, 기계작업 10시간, 조립작업 20시간, 검사시간 5시간이 요구된다. 제품 단위당 직접재료원가는 \20,000, 제품 단위당 직접노무원가는 \10,000이다. 제품의 단위당 제조원가는 얼마인가?

① ￦32,250	② ￦34,800	③ ￦35,200

④ ￦36,500	⑤ ￦38,300

37. (주)에듀서울은 종합원가계산을 적용하고 있다. 모든 원가는 공정 중에 균등하게 발생한다. 다음 자료에 의하여 선입선출법에 의한 기말재공품원가를 구하면 얼마인가?

구 분	수 량	완성도	직접재료원가	가공원가
기초재공품	100개	30%	￦640,000	￦110,000
당기착수량	2,100개		3,000,000	940,000
당기완성량	1,800개
기말재공품	400개	50%

① ￦400,000

② ￦600,000

③ ￦660,000

④ ￦900,000

⑤ ￦990,000

38. (주)대한은 20x1년 1월 1일 영업을 개시하여 연간 총 1,000개의 제품을 생산하였다. 기말재공품은 없고 원가에 관한 자료는 다음과 같다.

구 분	고정원가	단위당 변동원가
직접재료원가	-	￦400
직접노무원가	-	350
제조간접원가	￦500,000	250
판매비와관리비	600,000	200

이 회사의 전부원가계산에 의한 순이익이 변동원가계산에 의한 순이익보다 \150,000 크다면 판매량은 얼마인가?

① 500개

② 600개

③ 700개

④ 800개

⑤ 900개

39. (주)한국은 표준원가계산방법을 사용하고 있다. 직접재료원가의 제품단위당 표준투입량은 5㎏이고, 표준가격은 ㎏당 \10이다. 20x1년 6월에 제품 100개를 생산하였다. 6월의 직접재료원가의 수량차이(능률차이)가 \1,000(불리)이라면 실제재료사용량은 얼마인가?

① 500㎏	② 600㎏

③ 700㎏	④ 800㎏

⑤ 900㎏

40. (주)에듀서울은 단위당 판매가격이 \1,000인 단일제품을 생산ㆍ판매하고 있다. 이와 관련 원가자료는 다음과 같다.

구 분	단위당 변동원가	고정원가
직접재료원가	￦150	-
직접노무원가	100	-
제조간접원가	100	￦150,000
판매비와관리비	50	75,000

법인세 차감 후 이익 \300,000을 얻기 위한 매출액은 얼마인가? (단, 법인세율은 20%이다.)

① ￦1,000,000	② ￦1,200,000

③ ￦1,500,000	④ ￦1,800,000

⑤ ￦2,000,000

공동주택시설개론

41.내진구조계획 중 구조물의 내진안정성을 제고하기 위한 고려사항에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 지진하중에 대하여 건물의 비틀림이 최소화되도록 배치한다.

② 슬래브에 과도하게 큰 개구부는 피한다.

③ 가급적 수직재는 연속되어야 한다.

④ 긴 장방형의 평면인 경우, 평면의 중앙부에 지진력저항시스템을 배치한다.

⑤ 증축계획이 있는 경우, 내진구조계획에 증축의 영향을 반영한다.

42.건축물의 구조에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 내력벽 구조는 자중과 상부로부터 전달되는 수직 및 수평방향의 하중을 기둥과 보가 부담하도록 설계된 구조이다.

② 일체식 구조는 라멘구조라고도 하며 기둥과 보를 고정단으로 접합한 구조이다.

③ 가구식 구조는 가늘고 긴 부재를 접합하여 뼈대를 만드는 구조로 삼각형일 때 가장 안정적이다.

④ 조적식 구조는 벽돌, 시멘트 블록 등을 접착재료로 쌓아 만든 구조이다.

⑤ 조립식 구조는 부재를 규격화하여 미리 공장에서 생산 및 가공한 후 현장에서 조립하는 구조이다.

43. 지반조사방법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 토질시험, 샘플링의 방법은 한국산업규격(KS)에 따른다.

② 평판재하시험의 재하판은 지름 300 mm를 표준으로 하고, 최대 재하하중은 지반의 극한지지력 또는 예상되는 설계하중의 3배로 한다.

③ 재하는 2단계 이상으로 나누어 시행하고 각 하중 단계에 있어서 침하가 정지되었다고 인정된 상태에서 하중을 증가한다.

④ 말뚝의 재하시험에서 최대하중은 원칙적으로 말뚝의 극한지지력 또는 예상되는 설계하중의 3배로 한다.

⑤ 말뚝박기시험에 있어서는 말뚝박기기계를 적절히 선택하고 필요한 깊이에서 매회의 관입량과 리바운드량을 측정하는 것을 원칙으로 한다.

44.기초 및 지하층 공사에 관한 설명으로 옳은 것은?

① RCD(reverse cirulation drill) 공법은 대구경 말뚝공법의 일종으로 깊은 심도까지 시공할 수 있다.

② 샌드 드레인(sand drain) 공법은 시질토 지반을 압밀하여 물을 제거하는 지반 개량공법이다.

③ 오픈 컷(open cut) 공법은 흙막이를 설치하여 기초 파기하는 공법이다.

④ 슬러리 윌(slury wall)은 터파기 공사의 흙막이 벽으로 사용할 수 있으나 구조벽체로 활용 할 수 없다.

⑤ 탑 다운(top down) 공법은 넓은 작업공간을 필요로 하므로 도심지 공사에 적절하지 않은 공법이다.

45. 콘크리트 용어에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 레이턴스(laitance): 블리딩으로 인하여 콘크리트나 모르타르의 표면에 떠올라서 가라앉은 물질

② 반죽질기(consistency): 주로 수량의 다소에 의해 좌우되는 굳지 않은 콘크리트, 굳지 않은 모르타르, 굳지 않은 시멘트풀의 변형 또는 유동에 대한 저항성

③ 슬럼프 플로: 아직 굳지 않는 콘크리트의 유동성 정도를 나타내는 지표로 슬럼프콘을 들어올린 후에 원모양으로 퍼진 콘크리트의 직경(최대직경과 이에 직교하는 직경의 평균)을 측정하여 나타낸다.

④  자기수축(autogenous shrinkage): 시멘트의 수화 반응에 의해 콘크리트, 모르타르 및 시멘트풀의 체적이 감소하여 수축하는 현상

⑤ 콜드조인트(cold joint): 시공계획에 의해서 생겨난 이음으로서, 먼저 타설된 콘크리트와 나중에 타설되는 콘크리트 사이에 완전히 일체화가 되어 있지 않은 이음 부위

46.철근콘크리트 구조의 변형 및 균열에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 크리프(creep) 변형은 재하시기가 느릴수록 증가한다.

② 콘크리트의 단위수량이 증가하면 블리딩과 건조수축이 감소한다.

③ AE제는 동결융해에 대한 저항성을 감소시킨다.

④ 보의 중앙부 하부에 발생한 균열은 전단력이 원인이다.

⑤ 침하균열은 콘크리트 타설 후 자중에 의한 압밀로 철근 배근을 따라 수평부재 상부면에 발생하는 균열이다.

47. 콘크리트에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 경량골재 콘크리트의 공기량은 일반 골재를 사용한 콘크리트보다 3% 크게 하여야 한다.

② 동결융해작용을 받는 콘크리트의 물결합재비는 55% 이하로 한다.

③ 고강도 콘크리트는 기상의 변화가 심하거나 동결융해에 대한 대책이 필요한 경우를 제외하고는 공기연행제를 사용하는 것을 원칙으로 한다.

④ 한중 콘크리트에는 공기연행콘크리트를 사용하지 않는 것을 원칙으로 한다.

⑤ 유동화 콘크리트의 슬럼프 증가량은 100mm 이하를 원칙으로 하며, 50∼80mm를 표준으로 한다.

48. 철골구조의 접합방법 중 볼트조임에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 모든 볼트머리와 너트 밑에 각각 와셔 1개씩 끼우고, 너트를 회전시켜서 조인다. 다만 토크－전단형(T/S) 고장력볼트는 너트 측에만 1개의 와셔를 사용한다.

② 볼트의 끼움에서 본조임까지의 작업은 같은 날 이루어지는 것을 원칙으로 한다.

③ 볼트의 조임 및 검사에 사용되는 기기 중 토크렌치와 축력계의 정밀도는 ±3% 오차범위 이내가 되도록 충분히 정비된 것을 이용한다.

④ 교량에서 토크를 줄이기 위해서 표면처리를 실시한 와셔를 사용할 경우에는 볼트머리측에만 사용한다.

⑤ 교량에서 용접과 고장력볼트의 마찰이음을 병용할 때에는, 용접완료 후에 볼트의 조임시공을 실시하는 것을 원칙으로 한다.

49. 용접결함에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 피트(pit)는 아크용접을 할 때 비드(bead) 끝에 오목하게 패인 결함이다.

② 언더컷(under cut)은 용융금속이 응고할 때 방출가스가 남아서 생기는 결함이다.

③ 오버랩(over lap)은 용접금속과 모재가 융합되지 않고 겹쳐지는 결함이다.

④ 공기구멍(blow hole)은 모재가 녹아 용착금속이 채워지지 않고 홈으로 남는 결함이다.

⑤ 크레이터(crater)는 기공에 의해 용접부 표면에 작은 구멍이 생기는 결함이다.

50. 조적공사에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 콘크리트 벽돌은 쌓기 직전에 물을 축이지 않는다.

② 세로줄눈의 모르타르는 벽돌 마구리면에 충분히 발라 쌓도록 한다.

③ 블록은 충분히 물로 축여 모르타르의 경화수가 부족하지 않도록 한다.

④ 보강 블록공사의 세로근은 원칙으로 기초 및 테두리보에서 위층의 테두리보까지 잇지 않고 배근한다.

⑤ 보강 블록조와 라멘구조가 접하는 부분은 보강 블록조를 먼저 쌓고 라멘구조를 나중에 시공한다.

51,지붕공사에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 설계도면에 별도로 지정하지 않은 경우：1/100 이상

② 평지붕：지붕의 경사가 1/6 이하인 지붕

③ 완경사 지붕：지붕의 경사가 1/6에서 1/4 미만인 지붕

④ 일반 경사 지붕：지붕의 경사가 1/4에서 3/4 미만인 지붕

⑤ 급경사 지붕：지붕의 경사가 3/4 이상인 지붕

52. 개량 아스팔트시트 방수공사에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 개량 아스팔트시트의 상호 겹침폭은 길이 및 폭 방향 모두 200 mm 이상으로 한다.

② 개량 아스팔트시트의 치켜올림 끝부분은 누름철물을 이용하여 고정하고 실링재로 처리한다.

③ 개량 아스팔트시트 붙이기는 용융 아스팔트를 시트의 뒷면과 바탕에 균일하게 도포하여 밀착시킨다.

④ 오목 및 볼록 모서리 부분은 일반 평면부에서의 개량 아스팔트시트 붙인 후에 폭 200 mm 정도의 덧붙임용 시트로 처리한다.

⑤ 지하외벽의 개량 아스팔트시트 붙이기는 미리 개량 아스팔트시트를 5 m 정도로 재단하여 시공하고, 높이가 5 m 이상인 벽은 같은 작업을 반복한다.

53. 방수공법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 시멘트 모르타르 방수는 가격이 저렴하고 습윤바탕에 시공이 가능하다.

② 아스팔트 방수는 여러 층의 방수재를 적층시공하여 하자를 감소시킬 수 있다.

③ 시트방수는 바탕의 균열에 대한 저항성이 강하다.

④ 도막방수는 복잡한 형상에서 시공이 용이하다.

⑤ 복합방수는 아스팔트재와 도막재를 복합적으로 사용하여 단일방수재의 단점을 보완한 공법이다.

54.미장공사에서 바름면의 박락(剝落) 및 균열원인을 모두 고른 것은?

ㄱ. 구조체의 수축 및 변형               ㄴ. 재료의 불량 및 수축

ㄷ. 바름 모르타르에 감수제의 혼입 사용  ㄹ. 바탕면 처리불량

ㅁ. 바름두께 초과 및 미달

① ㄱ,ㄴ,ㄷ,ㄹ,ㅁ	② ㄱ,ㄴ,ㄹ,ㅁ	③ ㄴ,ㄷ,ㄹ,ㅁ

④ ㄱ,ㄴ,ㄷ,ㄹ	⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

55.다음에서 설명하는 공법은?

거푸집에 전용 시트를 붙이고, 콘크리트 표면에 요철을 부여하여 모르타르가 파고 들어가는 것에 의해 박리를 방지하는 공법

① MCR 공법	② 개량압착 붙임 공법	③ 밀착 붙임 공법

④ 마스크 붙임 공법	⑤ 모자이크 타일 붙임 공법

56. 은소재 도막으로 코팅하여 방사율과 열관류율을 낮추고, 가시광선 투과율을 높인 유리는?

① 강화유리	② 배강도유리	③ 로이유리

④ 접합유리	⑤ 망입유리

57. 창호에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 여밈대는 미닫이 또는 여닫이 문짝이 서로 맞닿는 선대를 말한다.

② 을종방화문은 비차열 성능 1시간 이상, 차열(遮熱) 30분 이상(아파트 발코니에 설치하는 대피공간의 갑종방화문만 해당한다)

③ 접문은 출입구에 통풍 기류를 방지하고 출입인원 통제목적으로 사용한다.

④ 플러시문은 울거미를 짜고 합판 등으로 양면을 덮은 문이다.

⑤ 오르내리 꽂이쇠는 미서기창호에 상하 고정용으로 달아서 개폐상태를 유지하는데 사용한다.

58. 도장공사에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 유성페인트는 건성유와 안료를 희석제로 섞어 만든 도료로서 목부 및 철부에 사용된다.

② 본타일은 모르타르면에 스프레이를 이용하여 뿜칠도장으로 요철모양을 형성한 후 마감처리한 것이다.

③ 광명단은 도료는 철재 녹막이용으로 철재의 내구연한을 증대시킨다.

④ 스프레이건은 쁨칠면에 경사지게 평행운행하며 뿜칠너비의 1/3 정도 겹치도록 시공한다.

⑤ 주위의 기온이 5℃ 미만이거나 상대습도가 85%를 초과할 때는 도장작업을 피한다.

59. 표준품셈에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 품의 할증은 인력품 적용이 원칙이나 작업능률 저하로 인해 건설기계의 사용 시간이 늘어나는 경우, 기계품에도 적용 가능하다.

② 군작전 지구내에서 작업능률에 현저한 저하를 가져올 때는 작업할증률을 20%까지 가산할 수 있다.

③ 도서지구, 공항(1일 비행기 이착륙횟수 20회 이상) 및 도로개설이 불가능한 산악지역에서는 작업할증(인력품)을 50%까지 가산할 수 있다.

④ 정상작업(정상공기)으로는 불가능 하여 야간작업을 할 경우나 공사성질상 부득이 야간작업을 하여야 할 경우에는 품을 50%까지 가산한다.

⑤ 10㎡이하 기타 이에 준하는 소단위 건축공사에서는 각 공종별 할증이 감안 되지 않은 사항에 하여 품을 50%까지 가산할 수 있다.

60. 자기질타일 1장의 크기가 200×200mm 이고, 줄눈너비가 6mm일 때, 벽면적 100㎡에 소요되는 타일의 소요량(장)은? (단, 소수점 셋째자리에서 반올림)

① 2,356.49	② 2,427.18	③ 2,456.49

④ 2,527.18	⑤ 2.556.49

61. 습공기에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 현열비는 잠열량에 대한 현열량의 비율이다.

② 습공기의 엔탈피는 습공기의 현열량이다.

③ 건구온도가 일정한 경우, 상대습도가 높을수록 노점온도는 높아진다.

④ 절대습도가 커질수록 수증기분압은 작아진다.

⑤ 습공기의 비용적은 건구온도가 높을수록 작아진다.

62.□10㎝ 두께의 콘크리트 벽 양쪽 표면의 온도가 각각 □5℃, 15℃로 일정할 때, 벽을 통과하는 전도 열량은(단, 콘크리트의 열전도율은 1.6W/m∙K□이다.)

① 16W/㎡	② 32W/㎡

③ 160W/㎡	④ 320W/㎡

⑤ 480W/㎡

63. 급수설비에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 먹는물의 수질기준에서 염소이온은 250mg/L를 넘지 아니할 것(염지하수의 경우에는 적용하지 아니한다)

② 급수기구의 필요급수압력은 세정밸브는 0.1MPa(100㎪), 세면기는 0.07MPa(70㎪)이다.

③ 시간최대 예상급수량은 펌프직송방식의 송수량을 결정하는 경우에 이용된다.

④ 건물규모에 따라서 단관식과 복관식 중에서 적절한 배관방식을 선택한다.

⑤ 펌프를 직렬로 연결하여 운전대수를 변화시켜 양수량 및 토출압력을 조절하는 것을 정속운전방식이라 한다.

64. 급수 설비의 수질오염방지 대책에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 수조는 부식이 적은 스테인리스 재질을 사용하여 수질에 영향을 주지 않도록 한다.

② 수조의 급수 유입구와 유출구의 거리는 가능한 한 길게 하여 정체에 의한 오염이 발생하지 않도록 한다.

③ 단수 등이 발생 시 일시적인 부압에 의한 배수의 역류가 발생하지 않도록 토수구 공간을 두거나 에어챔버를 설치한다.

④ 음료수 배관과 음료수 이외의 배관은 접속시키지 않아야 한다.

⑤ 저수탱크는 필요 이상의 물이 저장되지 않도록 하고, 주기적으로 청소하고 관리하도록 한다.

65. 급탕설비의 설명으로 옳은 것은?

① 기수혼합식은 증기를 열원으로 하는 급탕방식으로 열효율이 낮다.

② 저탕형 탕비기에는 온도를 일정하게 유지하기 위하여 스팀 사일렌서를 사용한다.

③ 2개 이상의 엘보를 사용하여 신축을 흡수하는 이음은 스위블 조인트이다.

④ 수온변화에 의한 배관의 신축을 흡수하기 위하여 팽창탱크를 설치한다.

⑤ ㄷ자형의 배관 시에는 배관 도중에 공기의 정체를 방지하기 위하여 에어챔버를 설치한다.

66. 급탕배관 계통에서 총손실열량이 17.5㎾/h이고 급탕온도가 70℃, 반탕온도가 60℃라면 순환수량(ℓ/min)은 얼마인가?(물의 비열 4.2kJ/㎏ ․ K)

① 25(ℓ/min)    ② 50(ℓ/min)	③ 1,500(ℓ/min)    ④ 2,400(ℓ/min)   ⑤ 3,000(ℓ/min)

67.배수설비에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 배수는 기구배수, 배수수평지관, 배수수직주관의 순서로 이루어지며, 이 순서대로 관경은 작게 해서는 안 된다.

② 청소구는 배수관이 45도를 넘는 각도로 방향을 변경한 개소에 설치한다.

③ 수세기, 세면기, 청소용 싱크, 주방용 싱크 등에는 간접배수관을 둔다.

④ 배수 수직관은 어느 층에서나 최하부의 가장 큰 배수부하를 부담하는 부분의 관지름과 동일 관지름으로 한다.

⑤ 트랩은 가동부분이 조립체 또는 칸막이에 의하여 봉수를 형성하는 구조가 아닌 것이어야 한다.

68. 다음 중 통기관경 결정의 기본 원칙에 따라 100 mm 통기수직관과 150 mm 배수수직관에 접속하는 결합통기관의 관경의 기준으로 옳은 것은?

① 50mm이상	② 75mm이상

③ 100mm이상	④ 150mm이상

⑤ 250mm이상

69. 호기성처리와 비교한 혐기성처리에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 혐기성 미생물에 의하여 유기물을 분해한다.

② 산소공급이 불필요하며 유지비가 적게 소요된다.

③ 처리기간이 짧게 소요되어 처리공간이 적게 필요하다.

④ 악취발생 문제가 있다.

⑤ 혐기성 분해의 산물로서 암모니아, 질소, 메탄가스, 유화수소가스 등의 유화물이 방출된다.

70. 가스설비에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 중압은 0.1kPa 이상 1kPa 미만의 압력을 말한다.

② 호칭지름이 33mm 이상의 배관은 2m 마다 고정장치를 설치한다.

③ 가스계량기와 전기점멸기와의 이격 거리는 60cm 이상을 유지한다.

④ 입상관의 밸브는 보호 상자에 설치하지 않는 경우 바닥으로부터 1.6m 이상 2m 이내에 설치한다.

⑤ 건축물 내의 가스 배관은 은폐하여 시공하는 것을 원칙으로 한다.

71.가스누설경보기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 가스누설경보기란 가연성가스 또는 불완전연소가스가 새는 것을 탐지하여 관계자나 이용자에게 경보하여 주는 것을 말한다

② 방폭형이란 폭발성가스가 용기내부에서 폭발하였을 때 용기가 그 압력에 견디거나 또는 외부의 폭발성가스에 인화될 우려가 없도록 만들어진 형태의 제품을 말한다.

③ 방수형이란 그 구조가 방수구조로 되어 있는 것을 말한다.

④ 단독형이란 탐지부와 수신부가 분리되어 있는 형태의 경보기를 말한다.

⑤ 지구경보부란 경보기의 수신부로부터 발하여진 신호를 받아 경보음을 발하는 것으로서 경보기에 추가로 부착하여 사용되는 부분을 말한다.

72. 소화기구의 소화약제별 적응성에 관한 연결 중 옳지 않은 것은?

① 이산화탄소소화약제-A급 화재,B급 화재,C급 화재

② 할론소화약제-A급 화재,B급 화재,C급 화재

③ 분말(인산염류소화약제)-A급 화재,B급 화재,C급 화재

④ 포소화약제-A급 화재,B급 화재

⑤ 마른모래-A급 화재,B급 화재

73.밸브, 펌프 및 각종 기기와 배관을 연결하거나, 교환 ․ 해체가 자주 발생하는 곳에 사용하는 것은?

① 리프트 이음	② 스위블 이음	③ 루프형 이음

④ 벨로즈형 이음	⑤ 플랜지 이음

74. 난방부하의 산정에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 외기부하는 현열과 잠열을 고려하여 산정한다.

② 외벽 및 창문의 열관류율이 클수록 손실열량이 증가한다.

③ 지하층의 손실열량은 실내온도와 지중온도를 고려하여 산정한다.

④ 외벽의 손실열량을 산정하는 경우 상당외기온도를 적용해야 한다.

⑤ 틈새바람에 의한 손실열량을 고려하여 산정한다.

75. 난방설비에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 방열기는 열손실이 많은 창문 내측하부에 위치시킨다.

② 방열기 내에 공기가 있으면 열전달과 유동을 방해한다.

③ 증기난방은 증발잠열을 이용하기 때문에 열의 운반능력이 작다.

④ 증기난방 방식은 온수난방에 비교하여 설비비가 낮다.

⑤ 증기난방 방열기에는 벨로즈트랩 또는 다이아프램트랩을 사용한다.

76. 건물의 냉방부하계산에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 냉방부하 계산시 재실자 발열은 고려하지 않는다.

② 실내 ․ 외 온도차가 적을수록 건물 열손실은 증가한다.

③ 벽체의 열관류율값이 높을수록 건물 열손실은 감소한다.

④ 냉방부하 중 틈새바람에 의한 부하는 외기부하에 포함된다.

⑤ 최대 열부하계산으로 공조기 송풍량을 결정할 수 있다.

77. 과부하나 과전류로부터 전원을 차단하여 엘리베이터를 보호하는 안전장치는?

① 과부하 계전기	② 전자 브레이크	③ 슬로다운 스위치

④ 조속기	⑤ 주접촉기

78.지능형 홈네트워크 설비 절치 및 기술기준에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?

① 통신배관실은 외부인으로부터의 보안을 위하여 출입문은 최소 폭 0.7미터, 높이 1.8미터 이상(문틀의 내측치수)의 잠금장치가 있는 출입문으로 설치하여야 한다.

② 통신배관실은 외부의 청소 등에 의한 먼지, 물 등이 들어오지 않도록 50밀리미터 이상의 문턱을 설치하여야 한다

③ 집중구내통신실은 독립적인 출입구를 설치하여야 한다.

④ 집중구내통신실에는 적정온도의 유지를 위한 냉방시설 및 냉방기 고장시 실내온도 상승을 억제하기 위한 흡배기용 환풍기를 설치하여야 한다.

⑤ 단지서버실은 3제곱미터 이상으로 한다.

79.각각 50㎾, 100㎾, 200㎾ 용량의 전기부하설비가 설치되어 있고 수용률이 80%일 경우의 평균수용전력량은?(단, 부하율은 50%)

① 140kW	② 280kW

③ 350kW	④ 560kW

⑤ 600kW

80. 측면 낙뢰를 방지하기 위하여 높이가 일정 초과하는 건축물 등에는 지면에서 건축물 높이의 5분의 4가 되는 지점부터 최상단부분까지의 측면에 수뢰부를 설치하여야 하는 대상의 기준은?

① 20미터 초과

② 30미터 초과

③ 50미터 초과

④ 60미터 초과

⑤ 100미터 초과