2019년도 주택관리사(보) 자격시험 대비 제2회 1차 1교시 실전모의고사 문제책형 : A □ 에듀서울교수진출제
시험시간	100분	응시번호		성명
1차 1교시 과목 : 회계원리, 시설개론

회계원리

※ 아래 문제들에서 특별한 언급이 없는 한 기업의 보고기간(회계기간)은 매년 1월 1일 부터 12월 31일까지이고, 법인세 및 법인세효과는 고려하지 않는다. 회계처리와 관련된 문제는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 답한다. 또한 정답 선택에 있어 자료에서 제시한 것 외의 사항은 고려하지 않으며, 가장 합당한 것을 선택한다.

1. 다음은 (주)대한의 20x1년 7월의 재고자산 입고 및 출고에 관한 자료이다. 총평균법을 적용하는 경우 (주)대한의 20x1년 7월의 매출원가는?

일 자	내 역	수량(개)	단가(￦)
7월 1일	월초재고	20	100
7일	매 입	20	110
11일	매 출	20	150
14일	매 입	20	120
27일	매 출	20	200
31일	월말재고	20

① ￦4,000      ② ￦4,100	③  ￦4,200	④ ￦4,300      ⑤ ￦4,400

2. (주)대한은 20x1년 회계기간 동안 매출채권 기초잔액 ₩36,000, 기말잔액 ₩40,000, 현금매출액 ₩150,000, 매출채권회전율이 5.0이다. (주)대한의 20x1년 매출액은?

① ￦190,000	② ￦340,000

③ ￦350,000	④ ￦465,000

⑤ ￦475,000

3. (주)한국은 20x2년도 당기순이익은 ₩3,000,000이며, 20x2년 초 유통보통주식수는 10,000주이다. (주)한국은 20x2년 4월 1일 유상증자를 실시하여 보통주 5,000주를 발행하였다. 그리고 (주)한국은 20x2년 당기순이익에 대해 우선주 배당 ₩250,000을 실시하기로 결의하였다. (주)한국의 20x2년도 기본주당이익은 얼마인가? (단, 가중평균유통보통주식수는 월수를 기준으로 계산함)

① ￦150	② ￦175

③ ￦200	④ ￦225

⑤ ￦250

4. 다음은 (주)한국의 20x1년 말 재무상태표에 보고된 매출채권에 대한 대손충당금과 20x2년 중 거래 내용이다. 아래 자료를 이용하여 회계처리 할 경우 20x2년도의 당기순이익은 얼마나 감소하는가?

가. 20x1년 말 매출채권은 ￦15,000,000이고, 매출채권에 대한 대손충당금은 ￦350,000이다.

나. 20x2년 1월 중 매출채권 ￦400,000이 회수불능으로 판명되어 해당 매출채권을 제거하였다.

다. 20x1년 중 회수불능채권으로 처리한 매출채권 중￦80,000을 20x2년 3월에 현금으로 회수하였다.

라. 20x2년 말 매출채권 잔액은 ￦12,000,000에 대한 미래현금흐름추정액은 ￦11,700,000으로 추정되었다.

① ￦270,000	② ￦250,000	③ ￦210,000

④ ￦200,000	⑤ ￦170,000

5. 재고자산에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 판매가능한 상태에 이르게 하는 데 상당한 기간을 필요로 하는 재고자산의 취득, 건설, 생산과 직접 관련된 차입원가는 취득원가에 포함하지 않는다.

② 순실현가치란 순공정가치에서 판매비용을 차감한 금액이다.

③ 재고자산의 지역별 위치나 과세방식이 다르면 동일한 재고자산에 다른 단위원가 결정방법을 적용할 수 있다.

④ 가중평균법은 기업의 상황에 따라 주기적으로 계산하거나 매입 또는 생산할 때마다 계산할 수 있다.

⑤ 통상적으로 상호 교환될 수 없는 재고자산항목의 원가와 특정 프로젝트별로 생산되고 분리되는 재화 또는 용역의 원가는 선입선출법 또는 가중평균법을 사용하여 결정한다.

6. 다음 중 금융상품으로만 구성되어 있는 것은?

① 선급급. 선수금, 특허권

② 미지급금, 미수수익, 미지급법인세

③ 대여금, 제품보증충당부채, 선수수익

④ 재고자산, 투자부동산, 매입채무

⑤ 매출채권, 차입금, 미수금

7. (주)한국은 다음의 오류를 20x2년도 장부마감 후에 발견하였다. 20x2년도 이 오류를 수정하기 전 순이익이 ₩15,000이라면 수정 후 정확한 순이익은 얼마인가?

가. 20x1년말 재고자산 ￦5,000 과대계상

나. 20x2년말 재고자산 ￦3,000 과대계상

① ￦7,000      ② ￦13,000	③ ￦17,000	④ ￦20,000	⑤ ￦23,000

8. (주)한국은 20x1년 초에 기계장치를 ₩5,000,000에 구입하였으며, 이 기계장치의 잔존가치는 없고 내용연수는 10년이며, 감가상각은 정액법에 의한다. 이 기계장치를 20x6년 초에 ₩1,500,000을 들여 대수선을 한 결과 내용연수가 3년 더 연장되었다. 20x6년 말 계상해야 할 감가상각비는?

① ￦312,500	② ￦500,000	③ ￦520,000

④ ￦600,000	⑤ ￦625,000

9. '재무보고를 위한 개념체계'의 재무정보의 유용성을 보강시키는 질적 특성은?

① 목적적합성, 충실한 표현

② 목적적합성, 신뢰성

③ 예측가치, 확인가치, 중요성

④ 완전성, 중립성, 무오류

⑤ 비교가능성, 검증가능성, 적시성, 이해가능성

10. 다음은 (주)한국의 재무제표에서 발췌한 자료이다.

기  초            기  말

매입채무          ￦300,000        ￦375,000

재고자산          ￦850,000        ￦820,000

이 기간 중 매출원가가 ₩1,155,000일 경우, (주)한국이 재고자산 매입을 위해 공급자에게 지급한 현금은 (단, 재고자산 매입거래는 모두 외상매입이며 재고자산 평가손익과 감모손실은 없음)

① ￦1,050,000	② ￦1,080,000	③ ￦1,120,000

④ ￦1,155,000	⑤ ￦1,260,000

11. 유형자산에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 유형자산의 감가상각은 자산이 경영진이 의도하는 방식으로 자산을 가동하는 데 필요한 장소와 상태에 이른 때부터 시작한다.

② 감가상각은 자산이 매각예정자산으로 분류되는 날과 자산이 제거되는 날 중 이른 날에 중지한다.

③ 유형자산의 감가상각방법에는 정액법, 체감잔액법, 생산량비례법이 있다.

④ 체감잔액법은 내용년수 결정에 진부화를 중시함으로 운휴중인 유형자산은 감가상각을 중지한다.

⑤ 감가상각방법의 변경은 회계추정의 변경으로 회계처리한다.

12. 다음 각 항목이 재무상태표의 자본금, 이익잉여금 및 자본총계에 미치는 영향으로 옳지 않은 것은?

항 목        자본금      이익잉여금      자본총계

①  유상증자       증가          불변           증가

②  무상증자       증가          증가           증가

③  현금배당       불변          감소           감소

④  주식배당       증가          감소           불변

⑤  주식분할       불변          불변           불변

13. (주)한국은 기초 소모품이 ₩5,000이었고, 기중에 소모품 ₩6,000을 추가로 구입하고 자산으로 처리하였다. 기말에 남아 있는 소모품이 ₩3,000이라면, 소모품과 관련된 기말 수정분개는?

(차변)                  (대변)

①   소 모 품  3,000        소모품비  3,000

②   소 모 품  8,000        소모품비  8,000

③   소 모 품  5,000        소모품비  5,000

④   소모품비  3,000        소 모 품  3,000

⑤   소모품비  8,000        소 모 품  8,000

14. (주)한국은 20x1년 초 자산총계와 부채총계는 각각 ₩40,000과 ₩10,000이고, 20x1년 말 자산총계와 부채총계는 각각 ₩60,000과 ₩20,000이다. 한편, (주)한국은 20x1년 중에 ₩4,000의 유상증자와 ₩2,000의 현금배당을 실시하였으며, 20x1년도 당기순이익으로 ₩5,000을 보고하였다. (주)한국이 20x1년도 포괄손익계산서에 인식한 기타포괄손익과 총포괄손익은 각각 얼마인가? (단, 20x1년 중 현금배당 이외의 자본거래는 없었다고 가정함)

기타포괄이익         총포괄이익

①     ￦3,000             ￦8,000

②     ￦4,000             ￦9,000

③     ￦5,000            ￦10,000

④     ￦6,000            ￦11,000

⑤     ￦7,000            ￦12,000

15. 충당부채와 우발부채 및 우발자산에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 법에서 정하는 환경기준을 충족시키기 위해서  공장에 특정 정화장치를 설치하기 위한 수선을 위한 비용은 충당부채로 인식하지 아니한다.

② 충당부채에 대한 화폐의 시간가치 효과가 중요한 경우 충당부채는 의무를 이행하기 위하여 예상되는 지출액의 현재가치로 평가한다.

③ 미래의 예상 영업손실은 충당부채로 인식하지 아니한다.

④ 어떤 의무에 대하여 제3자와 연대하여 의무를 지는 경우 이행할 의무 중 제3자가 이행할 것으로 기대되는 부분은 우발부채로 처리한다.

⑤ 예상되는 자산처분이익이 충당부채를 발생시킨 사건과 밀접하게 관련된 경우에는 당해 자산의 예상처분이익은 충당부채에서 차감한다.

16. (주)한국은 상품을 신용에 의해서만 판매하는 데 경리담당자가 판매대금의 회수과정에서 오류가 있었다. 매출채권의 실제 기말잔액은 ₩50,000이고, 기중에 대손처리된 금액은 없다. (주)한국이 원가의 20% 이익을 가산하여 판매가를 결정한다고 할 때 다음 자료를 이용하여 경리담당자가의 오류액을 계산하면?

기초상품재고액                  ￦20,000

당기상품매입액                 ￦100,000

기말상품재고액                  ￦10,000

매출채권 기초잔액               ￦30,000

매출채권 회수액                 ￦40,000

① ￦60,000	② ￦72,000	③ ￦110,000

④ ￦122,000	⑤ ￦140,000

17. 자산을 정상적으로 처분하는 경우 수취할 것으로 예상되는 현금이나 현금성자산의 금액으로 평가하는 자산의 측정기준?

① 역사적 원가	② 현행원가	③ 실현가능가치

④ 순실현가능가치	⑤ 현재가치

18. 당기순손익과 총포괄손익 간의 차이를 발생시키는 항목을 모두 고른 것은?

ㄱ. 기타포괄손익금융자산평가이익

ㄴ. 자기주식처분이익

ㄷ. 관계기업투자이익

ㄹ. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익

ㅁ. 주식할인발행차금

ㅂ. 해외사업장외화환산손익

① ㄱ, ㄴ, ㄹ	② ㄱ, ㄹ, ㅁ	③ ㄴ, ㄷ, ㅁ

④ ㄱ, ㄹ, ㅂ	⑤ ㄹ, ㅁ, ㅂ

19. (주)대한은 소유하고 있는 유형자산을 (주)민국이 소유하고 있는 유형자산과 교환하였다. 두 회사가 소유하고 있는 유형자산의 장부금액과 공정가치는 다음과 같다. 한편, 이 교환과 관련하여 (주)대한은 (주)민국에게 현금 ₩100,000을 추가로 지급하였다.

구 분	(주)대한		(주)민국
취득원가	￦3,000,000		￦2,000,000
감가상각누계액	1,900,000		1,000,000
공정가치	900,000		?

교환거래가 상업적 실질이 있는 경우에 이 교환거래로 (주)대한이 인식할 유형자산의 취득원가는 얼마인가?

① ￦800,000	② ￦900,000	③ ￦1,000,000

④ ￦1,100,000	⑤ ￦1,200,000

20. (주)한국은 20x1년 초에 A주식을 100주를 1주당 ₩4,000에 취득하였으며, 20x1년 말과 20x2년 말 현재 A주식의 1주당 공정가치는 ₩4,800과 ₩5,000이다. 20x2년 중에 (주)한국은 보유 중인 A주식 50주를 1주당 ₩4,500에 처분하였다. A주식이 당기손익금융자산인 경우와 기타포괄금융자산인 경우에 20x2년 포괄손익계산서의 당기순이익(처분이익과 평가이익)에 미치는 영향은?

당기손익금융자산        기타포괄금융자산

①    ￦5,000 감소            ￦5,000 감소

②    ￦5,000 감소           ￦25,000 감소

③    ￦5,000 증가           ￦25,000 증가

④    ￦5,000 증가           ￦25,000 감소

⑤    ￦5,000 감소           ￦25,000 증가

21. 투자부동산에 해당 하지 않는 것은?

① 직접 소유하고 운용리스로 제공하고 있는 건물

② 제3자를 위하여 건설 또는 개발 중인 부동산

③ 장래 사용목적을 결정하지 못한 채로 보유하고 있는 토지

④ 미래에 투자부동산으로 사용하기 위하여 재개발 중인 부동산

⑤ 장기 시세차익을 얻기 위하여 보유하고 있는 토지

22. 다음은 (주)대한의 20x2년 12월 31일 현재 은행계정조정표를 작성하기 위한 자료이다. 은행에서 보내온 20x2년 12월 31일 현재 수정 전 예금잔액증명서상의 잔액은 ₩30,000일 경우, (주)대한의 20x2년 12월 31일 수정 전 당좌예금 잔액은?

가. 20x2년 12월 중 (주)대한에서 기발행되었으나, 기말 현재 은행에서 미인출된 수표는 ￦8,000이다.

나. 20x2년 12월31일 현재 은행의 예금잔액증명서에 반영된 부도수표 ￦9,000이 (주)대한의 당좌예금계정에는 반영되지 않았다.

다. (주)대한이 20x2년 12월 31일 입금하였으나, 은행에서는 20x2년 1월 3일 입금처리된 금액은 ￦6,000이다.

라. 20x2년 12월 말까지 (주)대한에 통보되지 않은 매출채권 추심액은 ￦12,000이다.

마. (주)대한이 거래처에 발행한 수표 ￦10,000이 장부상￦6,000으로 오기되어 있었다.

① ￦29,000	② ￦25,000	③ ￦21,000

④ ￦18,000	⑤ ￦15,000

23. (주)한국은 20x1년 초에 액면금액 ₩100,000(액면이자율 연 10%, 만기 3년, 매년 말 이자지급조건)인 사채를 발행하였다. 사채발행일의 시장이자율은 연 12%라고 할 때 (주)한국이 동 사채와 관련하여 3년간 포괄손익계산서에 인식한 총이자비용은 얼마인가? (단, 사채발행일의 시장이자율과 유효이자율은 일치한다.)

기간	기간 말 ￦1의 현재가치		정상연금 ￦1의 현재가치
	10%	12%	10%	12%
1	0.9091	0.8929	0.9091	0.8929
2	0.8264	0.7972	1.7355	1.6901
3	0.7513	0.7118	2.4868	2.4018

① ￦24,018	② ￦30,000

③ ￦34,802	④ ￦36,000

⑤ ￦40,000

24. 수익인식시점에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

① 위탁판매의 경우 위탁자는 수탁자가 제3자에게 재화를 판매한 시점에 수익을 인식한다.

② 상품권의 발행과 관련된 수익은 상품권을 회수한 시점에서 인식한다.

③ 광고매체수수료는 광고 또는 상업방송이 대중에게 전달될 때 인식한다.

④ 장기할부판매는 할부대금을 회수하는 시점에 수익을 인식한다.

⑤ 예술공연 등에서 발생하는 입장료수익은 행사가 개최되는 시점에 인식한다.

25. (주)대한의 20x1년 당기순이익이 ₩10,000인 경우, 다음 자료를 이용하여 영업활동 현금흐름을 계산하면?

가. 당기의 감가상각비는 ￦1,000이다.

나. 전기말보다 당기말에 재고자산이 ￦200 증가하였다.

다. 전기말보다 당기말에 미지급보험료가 ￦100 감소하였다.

라. ￦4,000에 구입한 건물(감가상각누계액 ￦3,000)을 당기에 ￦500에 매각하였다.

① ￦10,200     ② ￦11,000	③ ￦11,200	④ ￦11,800	⑤ ￦12,000

26. (주)한국은 20x1년 초에 영업을 개시하여 재고자산의 단위원가 결정방법으로 가중평균법을 사용하여 왔다. 20x2년 가중평균법에 의한 당기순이익은 ₩100,000이었다. 다음 자료에 이용하여 (주)한국이 20x1년부터 선입선출법을 사용해 왔다면 20x2년도의 당기순이익은 얼마인가?

구 분            20x1년 말      20x2년 말

가중평균법 재고자산    ￦20,000       ￦30,000

선입선출법 재고자산    ￦25,000       ￦37,000

① ￦88,000	② ￦98,000	③ ￦102,000

④ ￦105,000	⑤ ￦112,000

27.  (주)한국은 20x1년초 기계장치를 ₩2,000,000에 취득하였다. 동 기계장치의 내용연수는 10년이고, 잔존가치는 ₩200,000이며, 정액법으로 감가상각한다. 20x2년 말 순공정가치가 ₩800,000(사용가치 ₩900,000)으로 급격히 하락하여, (주)한국은 동 기계장치를 손상처리하였다. (주)한국이 원가모형을 채택한 경우, 20x2년의 유형자산의 손상차손은 얼마인가?

① ￦540,000	② ￦600,000

③ ￦640,000	④ ￦740,000

⑤ ￦840,000

28. 자산총액, 부채총액 및 자본총액 어느 것에도 영향을 주지 않는 거래는?

① 자기주식을 취득하였다.

② 보유 중인 자기주식을 매각하였다.

③ 주주총회에서 현금배당을 실시하기로 결의하였다.

④ 보유 중인 당기손익금융자산에 대하여 평가손실이 발생하였다.

⑤ 건물을 장부금액으로 매각하고, 매각대금을 당좌예입하였다.

29. (주)한국은 20x1년 초에 사옥건설을 위해 토지를 ₩3,000,  000에 구입하였다. 20x1년 말과 20x2년 말 동 토지의 공정가치는 각각 ₩3,500,000과 ₩2,800,000으로 평가되었다. (주)한국이 토지 최초 인식 후 재평가모형을 선택한다면, 위 토지의 재평가가 (주)한국의 20x2년도 당기순이익에 미치는 영향은 얼마인가?

① ￦0                  ② ￦200,000 감소	③ ￦700,000 감소

④ ￦200,000 증가       ⑤ ￦700,000 증가

30. 재무제표에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 재무상태표에 유동자산과 비유동자산 및 유동부채와 비유동부채를 구분하여 표시하는 경우 이연법인세자산(부채)은 유동자산(부채)로 분류한다.

② 유동성 순서에 따른 표시방법을 적용할 경우 모든 자산과 부채는 유동성의 순서에 따라 표시한다.

③ 하나의 재무상태표에서 유동성/비유동성 구분법과 유동성 순서에 따른 표시방법을 혼합하여 표시할 수 없다.

④ 매입채무 그리고 종업원 및 그 밖의 영업원가에 대한 미지급비용은 보고기간 후 12개월 후에 결제일이 도래하면 비유동부채로 분류한다.

⑤ 수익과 비용항목은 포괄손익계산서에는 특별손익 항목으로 표시하지 못하고, 주석에 특별손익 항목으로 표시할 수 있다.

31. (주)대한의 20x2년도 현금흐름표상 매출관련 현금유입액은 ₩1,000,000이다. 모든 매매는 외상으로 이루어진다면, 다음 추가자료에 의해 20x2년도 포괄손익계산서에 계상되는 매출액을 계산하면 얼마인가?

구 분	20x1년 말	20x2년 말
매출채권	￦100,000	￦200,000
선 수 금	￦100,000	￦150,000

① ￦850,000	② ￦900,000	③ ￦950,000

④ ￦1,000,000	⑤ ￦1,050,000

32. 시산표의 작성을 통해서 발견할 수 있는 오류는?

① 비품 ￦100,000을 현금으로 구입하면서 비품계정에 ￦100,000 차기하고, 현금계정에 ￦100,000 대기하는 기록을 두 번 반복하였다.

② 매입채무 ￦200,000을 현금으로 지급하면서 현금계정에 ￦100,000 대기하고, 매입채무계정에 ￦100,000 차기하였다.

③ 매출채권 ￦100,000을 현금으로 회수하면서 매출채권계정에 ￦100,000 차기하고, 현금계정에 ￦100,000 대기하였다.

④ 대여금 ￦100,000을 현금으로 회수하면서 현금계정에 ￦100,000 차기하고, 대여금계정에 ￦200,000 대기하였다.

⑤ 차입금 ￦100,000을 현금으로 지급하면서 어느 계정에도 기록을 하지 아니하였다.

33. 다음은 20x2년 (주)한국의 기계가동시간과 윤활유원가에 대한 일부 자료이다.

분기	기계가동시간	윤활유원가
1	5,000시간	￦256,000
2	4,500시간	￦232,000
3	6,500시간	￦285,000

20x2년 4분기에 기계가동시간은 5,500시간으로 예상된다. 고저점법을 이용하여 원가를 추정할 때 20x2년 4분기의 윤활유원가는 얼마로 추정되는가?

① ￦252,000

② ￦254,500

③ ￦256,000

④ ￦258,500

⑤ ￦261,000

34. (주)한국은 개당 ₩100에 호빵을 팔고 있으며, 사업 첫 달의 매출액은 ₩10,000, 총변동비는 ₩6,000, 총고정비는 ₩2,000이다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 공헌이익률은 60%이다.

② 단위당 공헌이익은 ￦40이다.

③ 손익분기점매출액은 ￦5,000이다.

④ 손익분기점매출수량은 50개이다.

⑤ 매출이 ￦8,000이라면 이익은 ￦1,200이다.

35. 다음은 종합원가계산을 적용하고 있는 (주)대한의 원가자료이다. 직접재료원가는 공정초에 투입되고 가공원가는 공정 중에 평균적으로 투입된다. 평균법에 의한 기말재공품원가를 계산하면 얼마인가?

구 분	수 량	완성도	직접재료원가	가공원가
기초재공품	400개	250%	￦500,000	￦260,000
당기투입량	2,300개		￦4,000,000	￦1,500,000
당기완성량	2,000개
기말재공품	500개	40%

① ￦900,000	② ￦1,000,000

③ ￦1,060,000	④ ￦1,200,000

⑤ ￦1,250,000

36. (주)한국은 제품 A, B, C 세 가지 결합제품을 생산하고 있다. 관련 자료는 다음과 같다. 결합원가가 분리시점에서의 상대적 판매가치에 의하여 배분된다면 제품 B에 배분되는 결합원가는 얼마인가?

	제품 A	제품 B	제품 C	합계
생산수량(개)	12,000	7,000	6,000	25,000
결합원가(원)	?	?	?	200,000
분리시점에서의 판매가치(원)	120,000	285,000	95,000	500,000

① ￦114,000	② ￦120,000

③ ￦124,000	④ ￦128,000

⑤ ￦130,000

37. 20x1년 1월 1일 영업을 개시한 (주)대한은 20x1년에 10,000단위의 제품을 생산하여 9,000단위를 판매하였으며, 20x1년 12월 31일 현재 기말재공품 및 원재료 재고는 없다. 실제 제품원가는 제품 단위당 직접재료원가 ₩40, 직접노무원가 ₩20, 변동제조간접원가 ₩10이었고, 총고정제조간접원가는 ₩200,000이었다. (주)대한이 실제원가계산을 하는 경우, 20x1년도 전부원가계산에 의한 영업이익과 변동원가계산에 의한 영업이익의 차이는?

① ￦20,000	② ￦90,000

③ ￦180,000	④ ￦200,000

⑤ ￦220,000

38. 다음은 (주)대한의 당기원가자료이다. 당기총제조간접원가는 ₩50,000이고 직접노무원가를 기준으로 배부한다. 제조지시서#1과 #2는 당기에 완성되었으나, #3은 미완성된 상태이다. 기초제품은 ₩30,000, 기말제품은 ₩20,000일 때 (주)대한의 매출원가는 얼마인가?

구 분	제조지시서#1	제조지시서#2	제조지시서#3
직접재료원가	￦80,000	￦40,000	￦40,000
직접노무원가	￦50,000	￦30,000	￦20,000

① ￦230,000	② ￦240,000

③ ￦250,000	④ ￦260,000

⑤ ￦270,000

39. (주)대한의 20x2년도 재료구입액은 ₩200,000이고, 직접노무원가와 제조간접원가 발생액이 각각 ₩150,000과 ₩155,000이다. 다음 추가자료를 이용하여 20x2년도 매출원가를 계산하면?

구 분	20x2년 1월 1일	20x2년 12월 31일
재 료	￦100,000	￦80,000
재공품	￦120,000	￦150,000
제 품	￦150,000	￦200,000

① ￦425,000	②  ￦430,000

③ ￦435,000	④ ￦440,000

⑤  ￦445,000

40. 대한회사의 20×1년도 예상매출총액과 고정비총액을 각각 \800,000과 \180,000이고 공헌이익률은 30%이다. 20×1년도 안전한계율은 얼마인가?

① 10%	② 15%

③ 20%	④ 25%

⑤ 30%

공동주택시설개론

41.

내진구조설계에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 각 부재가 연성능력을 발휘할 수 있도록 취성파괴를 억제하도록 설계해야 한다.

② 휨항복을 유도하기 위하여 전단파괴와 연결부파괴가 억제되도록 안전하게 설계한다.

③ 보-기둥 연결부에서 가능한 한 약기둥-강보가 되도록 설계한다.

④ 기둥과 큰 보의 단부는 성능목표에 해당하는 연성능력을 유지할 수 있도록 콘크리트기준과 강구조기준에서 요구하는 연성상세를 사용한다.

⑤ 보-기둥 접합부의 보강, 철근의 정착 및 이음, 강재의 접합(용접, 볼트이음) 등의 상세도서와 시방서에 설계 및 시공요구사항을 정확히 제공한다.

42. 건축구조기준 설계하중의 용어에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 개방형 건축물: 정압을 받는 벽에 위치한 개구부 면적의 합이 그 벽면적의 80% 이상 되는 건축물 또는 각 벽체가 80% 이상 개방되어 있는 건축물

② 고정하중: 구조체와 이에 부착된 비내력 부분 및 각종 설비 등의 중량에 의하여 구조물의 존치기간 중 지속적으로 작용하는 연직하중

③ 기본풍속: 지표면조도 구분 C인 지역의 지표면으로부터 10 m 높이에서 측정한 10분간 평균풍속에 대한 재현기간 100년 기대풍속

④ 유효수압면적: 풍하중을 산정하는데 기본이 되는 유효면적으로 풍방향 수평에 대한 투영면적.

⑤ 활하중: 건축물 및 공작물을 점유·사용함으로써 발생하는 하중

43. 건축물의 지정 및 기초에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 지정은 기초를 안전하게 지지하기 위하여 기초를 보강하거나 지반의 내력을 보강하는 것이다.

② 직접기초는 지지력이 확보되는 굳은 지반에 기초판을 설치하여 상부구조의 하중을 지지하는 기초이다.

③ 복합기초는 기둥 간격이 좁아 2개 이상의 기둥들을 한 개의 기초판에 지지하는 구조이다.

④ 현장타설 콘크리트말뚝(제자리 콘크리트말뚝)은 지중에 구멍을 뚫어 그 속에 조립된 철근을 설치하고 콘크리트를 타설하여 형성하는 말뚝을 말한다.

⑤ 지반의 연질층이 매우 두꺼운 경우 말뚝을 박아 말뚝표면과 주위 흙과의 마찰력으로 하중을 지지하는 말뚝을 지지말뚝이라 한다.

44. 철관을 일정간격으로 땅속에 박은 다음 투입된 모래를 바이브로 해머로 진동다짐하여 모래기둥을 형성하여 지중의 수분을 제거하여 압밀하는 지반개량공법은?

① 바이브로 콤포저 공법	② 샌드 드레인 공법	③ 웰 포인트 공법

④ 그라우팅공법	⑤ 언더피닝 공법

45. 콘크리트에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 경량골재는 일반 골재에 비하여 물을 흡수하기 쉬워 이를 건조한 상태로 사용하면 콘크리트의 비비기, 운반, 타설 중에 품질이 변동하기 쉬우므로 충분히 물을 흡수시킨 상태로 사용하여야 한다.

② 고내구성 콘크리트에 함유된 염화물량은 염소이온량으로 0.30kg/m³ 이하로 한다.

③ 동결융해작용을 받는 콘크리트의 물결합재비는 55% 이하로 하고, 단위수량은 콘크리트의 소요 품질이 얻어지는 범위 내에서 가능한 한 적게 한다.

④ 고강도 콘크리트는 기둥과 벽에 타설한 콘크리트가 침하하기 전에 보, 슬래브의 콘크리트를 동시에 타설하여야 한다.

⑤ 매스 콘크리트의 타설온도는 온도균열을 제어하기 위한 관점에서 가능한 한 높게 하여야 한다.

46. 철근공사에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 수축·온도철근은 하중을 분산시키거나 균열을 제어할 목적으로 주철근과 직각에 가까운 방향으로 배치한 보조 철근이다.

② 배력근(distributing bar)은 콘크리트의 건조수축, 온도 변화, 기타의 원인에 의하여 콘크리트에 일어나는 인장응력에 대비해서 가외로 더 넣는 보조적인 철근이다.

③ 연강과 고강의 철근은 함께 저장하여야 한다.

④ 철근가공의 허용오차는 스터럽, 띠철근, 나선철근 경우 ±5mm 이다.

⑤ D25를 초과하는 철근은 겹칩이음을 할 수 없다.

47. 철근콘크리트 보에서 전단 보강 철근으로 옳지 않은 것은?

① 부재축에 직각인 스터럽

② 주인장철근에 30° 각도로 구부린 굽힘 철근

③ 주인장철근에 35° 각도를 가진 스터럽

④ 주인장철근에 35° 각도로 구부린 굽힘 철근에 수직 스터럽을 조합한 경우

⑤ 주인장철근에 45°이상의 각도로 설치되는 스터럽

48. 강구조공사에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 기공(blowhole, porosity): 용융 금속 중에 발생한 기포가 응고 시에 이탈하지 못하고 용접부내에 잔류하여 생기는 공동현상을 말한다.

② 스캘럽(scallop): 용접선의 교차를 피하기 위해 한 쪽의 부재에 설치한 홈. 용접접근공이라고도 한다.

③ 스패터(spatter): 아크용접이나 가스용접에 있어 용접층에 날리는 슬래그 및 금속

④ 용락(burn-through): 용접금속이 홈의 뒷면에 녹아내리는 현상.

⑤ 언더컷(under cut): 용접 시의 용융지가 그대로 응고되어 움푹하게 패인 부분을 말한다.

49. 강구조공사에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

①  맞대기 용접에서 용접표면의 마무리 가공이 규정되어 있지 않는 경우에는 판두께의 5% 이하의 보강살 붙임을 한 후 끝마무리를 해야 한다.

② 아크 발생은 필히 용접부 내에서 일어나도록 해야 한다.

③ 고장력볼트 마찰접합에서 미끄럼계수 0.5를 적용하여 설계한 경우에는 마찰면에 페인트를 칠하지 않는다.

④ 볼트의 조임은 1차조임과 본조임으로 나누어서 시행한다.

⑤ 한 번 사용한 볼트는 재사용할 수 없다.

50. 조적공사에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 벽돌쌓기에서 연속되는 벽면의 일부를 트이게 하여 나중쌓기로 할 때에는 그 부분을 층단 들여쌓기로 한다.

② 벽돌벽이 블록벽과 서로 직각으로 만날 때에는 연결철물을 만들어 벽돌 3단마다 보강하여 쌓는다.

③ 블록은 살두께가 큰 편을 위로 하여 쌓는다.

④ 블록의 하루의 쌓기 높이는 1.5m(블록 7켜 정도) 이내를 표준으로 한다.

⑤ 보강블록공사의 콘크리트용 블록은 물축임하지 않는다.

51. ALC 블록공사에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 쌓기 모르타르는 교반기를 사용하여 배합하며, 2시간 이내에 사용해야 한다.

② 하루 쌓기높이는 1.5m를 표준으로 하고, 최대 1.8m 이내로 한다.

③ 연속되는 벽면의 일부를 트이게 하여 나중쌓기로 할 때에는 그 부분을 켜걸름들여 쌓기로 한다.

④ 모서리 및 교차부 쌓기는 끼어쌓기를 원칙으로 하여 통줄눈이 생기도록 한다.

⑤ 콘크리트 구조체와 블록벽이 만나는 부분 및 블록벽이 상호 만나는 부분에 대해서는 접합철물을 사용하여 보강하는 것을 원칙으로 한다.

52. 도막방수공사에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 바닥평면 부위를 도포한 다음 치켜올림 부위의 순서로 도포한다.

②  희석제의 사용량은 방수재에 대하여 3% 이내로 하되, 과다 사용에 의한 경화 불량 및 경화 후 두께 감소의 문제가 발생하지 않아야 한다.

③ 고무아스팔트계 도막방수재의 벽체에 대한 스프레이 시공은 위에서부터 아래의 순서로 실시한다.

④ 겹쳐바르기 또는 이어바르기 폭은 50mm로 한다.

⑤ 용제형의 프라이머를 사용할 경우에는 화기에 주의하고, 특히 실내 작업의 경우, 환기장치를 사용하여 인화나 유기용제 중독을 미연에 예방하여야 한다.

53. 방수공법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 복합방수는 시트재와 도막재를 복합적으로 사용하여 단일방수재의 단점을 보완한 공법이다.

② 시멘트액체방수는 모재 콘크리트의 균열 발생시에 방수성능에 문제가 발생된다.

③ 시트방수는 바탕의 균열에 대한 저항성이 약하다.

④ 아스팔트방수는 결함부 발견이 어렵고, 작업시 악취가 발생한다.

⑤ 아스팔트 방수는 시멘트 액체 방수보다 방수층의 신축성이 크다.

54.미장공사에 관한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. 바름면의 오염방지와 조기건조를 위해 통풍 및 일조량을 확보한다.

ㄴ. 시멘트 모르타르 바름공사에서 초벌바름의 바탕두께가 너무 두껍거나 얼룩이 심할 때는 고름질을 한다.

ㄷ. 단열 모르타르 초벌바름은 10 mm이하의 두께로, 기포가 생기지 않도록 바른다..

ㄹ. 라스 먹임은 메탈 라스, 와이어 라스 등의 바탕에 모르타르 등을 최초로 발라 붙이는 것이다.

① ㄱ	② ㄴ

③ ㄱ, ㄹ	④ ㄴ, ㄹ

⑤ ㄷ, ㄹ

55. 타일공사에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① MCR 공법: 거푸집에 전용 시트를 붙이고, 콘크리트 표면에 요철을 부여하여 모르타르가 파고 들어가는 것에 의해 박리를 방지하는 공법

② 압착 붙임: 붙임 모르타르를 바탕면에 도포하여 모르타르가 부드러운 경우에 타일 붙임용 진동공구를 이용하여 타일에 진동을 주어 매입에 의해 벽타일을 붙이는 공법

③ 마스크 붙임: 유닛(unit)화된 50mm 각 이상의 타일 표면에 모르타르 도포용 마스크를 덧대어 붙임 모르타르를 바르고 마스크를 바깥에서부터 바탕면에 타일을 바닥면에 누름하여 붙이는 공법

④ 모자이크 타일 붙임: 붙임 모르타르를 바탕면에 도포하여 직접 표면 붙임의 유닛화된 모자이크 타일을 시멘트 바닥면에 누름하여 벽 또는 바닥에 붙이는 공법

⑤ 두드림 검사: 타일 표면을 타진용 테스트 해머(test hammer)로 두드릴 경우, 음질에 의해 탈락을 검지하는 검사법

56. 타일의 접착력 시험에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 타일의 접착력 시험은 600m²당 한 장씩 시험한다.

② 시험할 타일은 먼저 줄눈 부분을 콘크리트 면까지 절단하여 주위의 타일과 분리시킨다.

③ 40mm 미만의 타일은 4매를 1개조로 하여 부속 장치를 붙여 시험한다.

④ 시험은 타일 시공 후 2주 이상일 때 실시한다.

⑤ 시험결과의 판정은 타일 인장 부착강도가 0.39MPa 이상이어야 한다.

57. 도장공사에 관한 설명으로  옳지 않은 것은?

① 건조시간(도막양생시간)은 온도 약 20 ℃, 습도 약 75%일 때, 다음 공정까지의 최소 시간이다.

② 도장의 표준량은 평편한 면의 단위면적에 도장하는 도장재료의 양이다.

③ 수성도료의 외부용 도장의 경우 내구성능 확보를 위해 2급 제품을 사용한다.

④ 퍼티는 바탕의 파임·균열·구멍 등의 결함을 메워 바탕의 평편함을 향상시키기 위해 사용하는 살붙임용의 도료

⑤ 어린이 활동공간에 사용되는 도료는 중금속(납, 카드뮴, 수은 및 6가크로뮴)의 합이 질량분율로 0.1% 이하이어야 한다.

58.여닫이 창호에 사용하는 창호철물이 아닌 것은?

① 크레센트(crescent)	② 피봇힌지(pivot hinge)

③ 레버토리힌지(lavatory hinge)	④ 도어 클로저(door closer)

⑤ 실린더 자물쇠(cylinder lock)

59.표준품셈에서 재료의 할증률로 옳은 것은?

① 비닐타일－3%	② 시멘트벽돌－3%

③ 목재(판재)－5%	④ 석고보드(못붙임용)－5%

⑤ 도료－5%

60.길이 12.0m, 높이 3.0m인 벽체를 1.5B(내부 1.0B 시멘트벽돌, 외부 0.5B 붉은벽돌)로 쌓을 때 내부 1.0B 시멘트벽돌(190mm×90mm×57mm)의 소요량과 외부에 쌓는 0.5B 붉은벽돌(190mm×90mm×57mm)의 정미량은?(단, 줄눈은 10mm로 한다.)

① 시멘트벽돌: 5,364매  붉은벽돌 : 2,781매

② 시멘트벽돌: 5,633매  붉은벽돌 : 2,700매

③ 시멘트벽돌: 5,364매  붉은벽돌 : 2,700매

④ 시멘트벽돌: 5,633매  붉은벽돌 : 2,781매

⑤ 시멘트벽돌: 5,700매  붉은벽돌 : 2,800매

61.건축설비에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 공기를 가열하면 상대습도는 높아지고 냉각하면 상대습도는 낮아진다.

② 마찰손실수두(Friction Loss)는 관의 직경과 관의 길이에 비례하고 유속의 자승에 비례한다.

③ 일정량의 기체 체적과 압력의 곱은 기체의 절대온도에 비례한다.

④ 공기의 절대습도가 낮을수록 노점온도는 높아진다.

⑤ 도일은 실내의 평균기온과 외기의 평균기온과의 차에 일수(days)를 합한 것이다.

62. 관경 100mm로 시간당 3,000kg의 물을 공급하고자 할 때, 배관 내 유속(m/s)은 약 얼마인가? (단, 배관속의 물은 비압축성, 정상류로 가정하며, 원주율은 3.14로 한다.)

① 0.106	② 0.424

③ 1.324	④ 4.14

⑤ 10.0

63.급수설비에 관한 내용으로 옳지 않은 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. 주택용 급수배관 내 유속은 3m/s 이상으로 하는 것이 바람직하다.

ㄴ. 압력수조방식은 건물의 옥상이나 높은 곳에 양수하여 하향식으로 급수한다.

ㄷ. 배관계 구성이 동일할 경우, 배관 내 물의 온도가 높을수록 캐비테이션의 발생 가능성이 커진다.

ㄹ. 고가수조방식은 압력수조방식에 비해 수압변동이 심하다.

ㅁ. 수도직결방식은 해당 주택이 정전되었을 때 물 공급이 불가능하다.

① ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ	② ㄱ, ㄴ, ㄹ, ㅁ

③ ㄴ, ㄹ, ㅁ	④ ㄱ, ㄹ, ㅁ

⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

64. 공동현상(cavitation)에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 증기가 배관 내에서 응축되어 배관의 곡관부 등에 부딪히면서 소음과 진동을 유발시키는 현상이다.

② 만수 상태로 흐르는 관의 통로를 갑자기 막을 때, 수압의 상승으로 압력파가 관내를 왕복하는 현상이다.

③ 산형(山形)특성의 양정곡선을 갖는 펌프의 산형 왼쪽부분에서 유량과 양정이 주기적으로 변동하는 현상이다.

④ 물의 압력이 그 물의 온도에 해당하는 포화증기압보다 낮아질 경우 물이 증발하여 기포가 발생하는 현상이다.

⑤ 배수수직관 상부로부터 많은 물이 낙하할 경우 순간적으로 진공이 발생하여 트랩 내 물을 흡입하는 현상이다.

65.배관의 신축이음쇠 중 2개 이상의 엘보를 사용하여 나사부분의 회전에 의하여 신축을 흡수하는 것은?

① 루프형 이음쇠

② 슬리브형 이음쇠

③ 스위블 이음쇠

④ 벨로즈형 이음쇠

⑤ 볼조인트

66.시간당 3,000리터의 물을 7℃에서 77℃로 가열하기 위한 최소 가스용량(㎥/h)은? (단, 가스발열량은 11,000 Kcal/N㎥, 보일러의 열효율은 70%, 물의 비열은 4.2KJ/kgK이다.)

① 7.11	② 10.12	③ 17.14

④ 20	⑤ 27.27

67. 바닥복사난방에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 난방코일이 바닥에 매설되어 균열이나 누수 시 수리가 어렵다.

② 증기난방과 비교하여 열용량이 작아 방열량 조절이 쉽다.

③ 증기난방과 비교하여 쾌적감이 높다.

④ 실내에 방열기를 설치하지 않으므로 바닥면의 이용도가 높다.

⑤ 증기난방과 비교하여 실내층고가 높은 경우에 상하온도차가 작다.

68. 손실열량이 14㎾이고, 환기에 의한 손실열량이 6㎾, 일사에 의한 열량이 4㎾,열원기기 열량이 2㎾이다. 이방에 온수 난방에 의한 방열기를 설치할 경우 소요 방열면적은?

① 21 ㎡         ② 35 ㎡	③ 39 ㎡	④ 46 ㎡	⑤ 50㎡

69. 배수 및 통기설비에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 자기사이펀작용은 수직관 가까이에 설치된 기구인 경우 수직관 상부에서 다량의 물이 배수될 때 순간적으로 진공 상태가 되어 트랩의 봉수를 흡인하여 파괴하는 현상이다.

② U트랩은 배수수직관 도중에 설치하여 공공하수관에서의 하수가스의 역류방지용으로 사용하는 트랩이다.

③ 기구를 배수관에 직접 연결하지 않고, 도중에 끊어서 대기에 개방시키는 배수방식을 간접배수라 한다.

④ 회로통기관의 관경은 배수수평지관과 통기수직관 중 작은쪽 관경이상으로 한다.

⑤ 섹스티아방식은 각층의 배수 수직관의 공기 혼합 이음쇠와 배수 수평 분기관 및 배수 수직관의 기초 부분의 공기 분리 이음쇠로 구성되어 있다.

70. 통기관에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 루프통기관은 기구배수관을 통하여 배수수평지관에 연결된 2~10개 기구의 통기를 한 개의 통기관으로 담당한다.

② 도피통기관은 배수수평지관의 최상류에 있는 기구배수관 바로 하류측에 세운 통기관이다.

③ 결합 통기관은 배수수평지관과 통기수직주관을 연결하는 통기관이다.

④ 신정통기관은 배수수직관 상부에서 관경을 축소하여 대기 중에 개방하는 통기관이다.

⑤ 습식통기관은 배수수평지관의 최상류에 있는 기구의 바로 아래로부터 뽑아내어 통기와 배수의 역할을 겸한다.

71. 수질의 오염지표에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① BOD는 생물학적 산소요구량을 의미한다.

② COD는 화학적 산소요구량을 의미한다.

③ SS는 오수 중의 부유물질량으로 백분율로 나타낸 것이다.

④ ppm은 농도를 나타내는 하나의 단위이다.

⑤ scum은 정화조 내의 오수 표면 위에 떠오르는 오물 찌꺼기이다.

72.가스시설에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 도시가스압력의 저압은 액화가스가 기화되고 다른 물질과 혼합되지 아니한 경우에는 0.1메가파스칼 미만의 압력을 말한다.

② 유량 표기는 도시가스의 경우 ㎥/h , 액화 석유 가스일 때는 ㎏/h가 유리하다.

③ 가스계량기 설치높이는 바닥으로부터 1.6m 이상 2.0m 이내에 수평 또는 수직으로 설치한다.

④ 지상배관의 경우 건축물의 내․외벽에 노출된 것으로서 바닥에서 1m의 높이에 폭 3cm의 황색띠를 2중으로 표시한 경우에는 표면색상을 황색으로 하지 아니할 수 있다.

⑤ 가스배관의  차량이 통행하는 폭 8m 이상의 도로의 지중매설깊이는 120cm 이상 거리를 유지한다.

73.소방설비에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 옥내소화전에서 연결송수관설비의 배관과 겸용할 경우의 주배관은 구경 100㎜ 이상, 방수구로 연결되는 배관의 구경은 65㎜ 이상으로 한다.

② 신축배관은 가지배관과 교차배관을 연결하는 구부림이 용이하고 유연성을 가진 배관을 말한다.

③ 50층 이상인 건축물의 스프링클러 헤드에는 2개 이상의 가지배관 양방향에서 소화용수가 공급되도록 하고, 수리계산에 의한 설계를 하여야 한다.

④ 50층 이상인 건축물의 스프링클러 설비 주배관 중 수직배관은 2개 이상(주배관 성능을 갖는 동일호칭 배관)으로 설치한다.

⑤ 조기반응형헤드란 표준형스프링클러헤드 보다 기류온도 및 기류속도에 조기에 반응하는 것을 말한다.

74. 폐쇄형스프링클러설비의 방호구역·유수검지장치에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 하나의 방호구역의 바닥면적은 4,000㎡를 초과하지 아니할 것.

② 하나의 방호구역에는 1개 이상의 유수검지장치를 설치하되, 화재발생시 접근이 쉽고 점검하기 편리한 장소에 설치할 것

③ 하나의 방호구역은 2개 층에 미치지 아니하도록 할 것. 다만, 1개 층에 설치되는 스프링클러헤드의 수가 10개 이하인 경우와 복층형구조의 공동주택에는 3개 층 이내로 할 수 있다.

④ 스프링클러헤드에 공급되는 물은 유수검지장치를 지나도록 할 것. 다만, 송수구를 통하여 공급되는 물은 그러하지 아니하다.

⑤ 조기반응형 스프링클러헤드를 설치하는 경우에는 습식유수검지장치 또는 부압식스프링클러설비를 설치할 것

75. 승강기의 안전장치에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 슬로다운 스위치는 승강기가 과속했을 때 작동하는 안전장치이다.

② 전자브레이크는 최상층 및 최하층에서 승강기를 자동으로 정지시킨다.

③ 속도조절기(조속기)는 승강기가 사고로 인하여 하강할 경우 승강로 바닥과 충격을 완하하기 위해 설치한다.

④ 도어 스위치는 승강기 문 또는 승강장 문이 조금만 열려도 승강기를 정지시킨다.

⑤ 비상정지장치는 전동기의 토크 손실이 있을 때 승강기를 정지시킨다.

76. 홈네트워크 설비 설치공간 중 TPS실이란?

① 집중구내통신실과 방재실, 단지서버실을 동일건물에 통합설치하기 위한 공간을 말한다.

② 단지서버를 설치하기 위한 공간을 말한다.

③ 통신용 파이프 샤프트 및 통신단자함을 설치하기 위한 공간을 말한다.

④ 국선·국선단자함 또는 국선배선반과 초고속통신망장비 등 각종 구내통신용 설비를 설치하기 위한 공간을 말한다.

⑤ 단지 내 방범, 방재, 안전 등을 위한 설비를 설치하기 위한 공간을 말한다.

77. 냉방부하 중 현열과 잠열을 동시에 고려하는 것이 아닌 것은?

① 틈새바람에 의한 부하	② 환기부하

③ 인체의 발생열	④ 일사에 의한 부하

⑤ 열원기기 부하

78. 평균수용전력을 구하는 식으로 옳은 것은?

① 부하 설비 용량×수용률	② 부하 설비 용량×부등률

③ 최대수용전력×부하율	④ 연면적×부하 밀도

⑤ 부하 설비 용량×1.1(여유율)

79. 다음의 개폐기 또는 차단기 중에서 무부하(회로분리)개폐만 할 수 있는 것은?

① 유입차단기(OCB)	② 단로기(DS)

③ 진공차단기(VCB)	④ 부하개폐기

⑤ 전자접속기

80. 조명기구를 사용하는 도중에 광원의 능률감소나 오염손상 등으로 조도가 저하되므로 광원을 교환할 때까지 필요한 조도를 유지할 수 있도록 여유를 두는 비율을 나타내는 것은?

① 반사율	② 유지율

③ 감광보상률	④ 보수율

⑤ 조명률